dr.l.jl.act. 1-v Mini Gira eNet [5427 00]
eNet draadloze jaloezieactor 1-voudig Mini
eNet


Kenmerken:
Met eNet server instelbaar::
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Bedieningsvergrendelingen.
- Update van de apparaatsoftware.
- Met de eNet draadloze jaloezieactor kunnen elektrisch bediende raambekledingen
  zoals jaloezieën, rolluiken of markiezen worden bestuurd.
- Positionering van jaloezie en lamel door het opvragen van scčnes.
- Posities voor zonwering en schemering kunnen opgeslagen worden.
- Statusretourmelding naar eNet-zenders.
- Looptijd van de raambekleding kan worden opgeslagen.
- Omkeertijd lamellen op te slaan.
Met eNet server instelbaar::
- Omkeertijd bij richtingomkering.
- Looprichting inverteerbaar (bijvoorbeeld voor dakramen).
- Positie bij zonwering, schemering, buitensluitbeveiliging en windalarm.
- Gedrag na uitval van de netspanning.
- Repeaterfunctie.
- Lokalisering van het apparaat.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: max. 0,5 W
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Aansluitvermogen motoren: 1000 W
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm˛
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Afmetingen: Ř 53,0 H 28,0 mm

Aanwijzingen :
- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5427 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
