Gira Keyless In Fingerprint-leeseenh. System 55 z.wit m [2617 27]
Gira Keyless In Fingerprint-leeseenheid
System 55
zuiver wit mat

Kenmerken:
- Montage in een inbouwdoos.
- Standalone-apparaat of in combinatie met het Gira deurcommunicatiesysteem.
- Bij standalone-gebruik worden de geďntegreerde potentiaalvrije relaiscontacten
  gebruikt voor schakelhandelingen, bijvoorbeeld voor deuropeners met eigen
  voeding (bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare beltransformator).
- Inbedrijfstelling door middel van directe configuratie zonder PC of
  programmeersoftware.
In- en uitgangen:
- Schakelcontact: twee relais met potentiaalvrije wisselcontacten.
  Belastbaarheid AC/DC 24 V / 1,6 A.
- Twee aansluitingen voor voeding.
- Fingerprint-module als professioneel biometrisch toegangscontrolesysteem op
  basis van een nieuwe generatie oppervlakscantechnologie.
- Hoogfrequent scannen van de onderste huidlagen. Hoog herkenningspercentage en
  bescherming tegen manipulatie.
- Analyse van de unieke, karakteristieke kenmerken van de levende menselijke
  vinger.
- Herkenning van levend weefsel.
- Er kunnen maximaal 99 Fingerprint-leeseenheden worden beheerd.
- Betrouwbare herkenning van vingers die bijvoorbeeld door het werken in de tuin
  licht zijn beschadigd (mits alleen de bovenste huidlagen zijn beschadigd).
- Bescherming van persoonsgegevens door encryptie.
- Snelle reactietijd van het plaatsen van de vinger tot vrijgave:bij maximaal 30
  opgeslagen vingers ca. 1 s bij maximaal 99 opgeslagen vingers ca. 3 s.
- Nachtdesign van het oplegvlak van de Fingerprint ter oriëntatie met witte
  led-verlichting.
- 360° contactvlak voor de vinger mogelijk.
- Driekleurige led-statusweergave voor optische signalering tijdens programmeren
  en bedienen.
- Master-PIN-code op meegeleverde, verzegelde veiligheidskaart wanneer de
  administratorvinger niet meer beschikbaar is. Het apparaat kan met de
  meegeleverde veiligheidskaart in de fabriek worden gereset.
- Bevestigingszoemer als akoestische signalering voor eindgebruiker of
  installateur.
- Waarschuwingssignaal bij onbevoegde verwijdering van het opzetstuk van de
  Fingerprint als sabotagedetectie. Sabotageschakeling met schakelactor in het
  Gira deurcommunicatiesysteem.
- De beide geďntegreerde wisselcontactrelais kunnen aan twee verschillende
  vingers worden toegewezen, bijvoorbeeld duim: aansturen van het openen van de
  deur, wijsvinger: Schakelen van de buitenverlichting.
In- en uitgangen:
- Connectorstrook verbindingskabel voor Gira deurcommunicatiesysteem.

Technische gegevens:
Beschermeringssoort:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Voeding:
- van voeding voor deurcommunicatie: DC 24 V ±10 %
- uit deurcommunicatiesysteem: DC 26 V ± 2 V
Relais:
- Aantal: 2
- Contact: 1 wisseldrukcontact potentiaalvrij
- Belastbaarheid: AC/DC 24 V / 1,6 A
Aansluitingen:
- Verbindingskabel deurcommunicatie: 1x connectorstrook
- Relais: elk 3 schroefklemmen
- aanvullende voeding: 2x schroefklem
ESD-bestendigheid: tot 15 kV
Inbouwdiepte: 33 mm
Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +70 °C

Aanwijzingen :
- Met de DCS-IP-gateway kunnen de Keyless In-apparaten aan de Gira HomeServer
  worden gekoppeld. Daardoor zijn intelligente koppelingen mogelijk. Zo kunnen
  b.v. tijdelijke of eenmalige toegangsbevoegdheden kunnen heel eenvoudig worden
  toegekend. Alle gegevens, inclusief de toegangsbevoegdheden, kunnen vervolgens
  centraal en flexibel met de Gira HomeServer worden beheerd.
- Kindervingers kunnen doorgaans pas vanaf een leeftijd van 6 jaar betrouwbaar
  worden herkend.
- Integratie in het profiel 55 mogelijk.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2617 27 zuiver wit mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
