RF wandzender 2-v KNX System 55 zwart m [5178 005]
RF wandzender 2-voudig voor KNX
KNX RF
zwart mat

Kenmerken:
- De wandzender kan met schroeven aan de wand worden bevestigd of op gladde of
  transparante oppervlakken met een montageplaat worden vastgeplakt.
- Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd
  (versie 5 of nieuwer).
- Geïntegreerde interface: USB Micro type B voor lokale programmering en kan
  gebruikt worden als KNX RF interface.
- Batterijgevoed apparaat.
- Apparaat ondersteunt KNX Secure.
Functie 'schakelen':
- Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen
  reactie).
- Commando bij kort of lang indrukken van de toets.
Functie 'dimmen':
- Commando bij indrukken van de toets parametriseerbaar (lichter-AAN,
  donkerder-UIT, lichter/donkerder-OM).
Functie 'jaloezie':
- Commando bij indrukken van de toetsen parametriseerbaar (OMHOOG, OMLAAG, OM).
Functie 'Waardegever':
- 1 byte, 2 byte, 3 byte, 14 byte ASCII.
Functie 'Kleur':
- Kleurbesturing RGB/RGBW, toggelen van 8 kleurwaarden.
Functie 'Scèneneveneenheid':
- Scèneoproep en opslaan mogelijk, toggelen van 8 scènes.
Functie 'Individueel':
- Diverse functiecombinaties bij toets indrukken of loslaten.
- Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode
Nominale spanning: DC 3 V
Batterijen: 1 x CR 2032
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,3?MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Bereik (vrije veld): ca. 100 m

Aanwijzingen :
- Montage op een inbouwdoos of op een gladde, vlakke ondergrond door schroeven
  of lijmen.
- Bij gebruik van metalen afdekramen kan het bereik nadelig worden beïnvloed.
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen.
  Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Levering:
- Batterijen zijn bij levering inbegrepen.
- Draadloze wandzender, montageplaat, plakfolie (visuele bescherming voor glazen
  oppervlakken) en dubbelzijdig klevende punten voor montage op gladde, vlakke
  ondergronden zijn bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5178 005 zwart mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
