trappenh.verl.aut. DIN-rail Elektronica [0821 00]
Trappenhuisverlichtingsautomaat
Gira System 3000
DIN-rail

Kenmerken:
- Handmatig of automatisch schakelen van licht in trappenhuizen.
- Inschakelen door middel van System 2000 en System 3000 basiselement
  impulsgever of wipdrukcontacten.
- Nalooptijd instelbaar.
- Elektronische overbelastingsbeveiliging voor de stuuringang.
- Automatische functie met of zonder uitschakelwaarschuwing.
- Licht permanent in- of uitschakelen.
- Toepassing in 3- of 4-draadsschakeling.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50 Hz
Stroombelasting stuuringang A1: 40 mA
Schakelspanning: AC 250 V
Schakelstroom ohms: 16 A
Inschakelstroom 20 ms: max. 165 A
Minimale schakelstroom AC: 100 mA
Aansluitvermogen:
- HV-ledlampen: typ. 400 W
- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogeen: 2300 W
- Tronic-trafo: 1500 W
- gewikkelde trafo: 1000 VA
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 1200 VA
- TL-lampen,duoschakeling: 2300 (140 µF)
- TL-lampen, parallel gecompenseerd: 920 VA
- VSA: type-afhankelijk
Kabellengte:
- Belasting: max. 100 m
- Stuurleiding: max. 100 m
Inschakelduur: 10 s tot 15 min
Omgevingstemperatuur: +5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 1

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0821 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
