capteur fuite Accessoires [5068 00]
Capteur de fuite
Système KNX


Caractéristiques:
- Détection des infiltrations d?eau et des fuites.
- Connexion à une unité de traitement appropriée (voir accessoires).
- Montage sur la surface à surveiller.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 3,3 V CC jusqu?à 5 V SELV
Consommation de courant: typ. 0,5 mA
Conducteur de raccordement: 2 m
Classe de protection: III
Indice de protection: IP67
Température ambiante: 0°C à +50°C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5068 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
