S3000 lichtst.- + temp.sensor BT Sensor [5466 02]
System 3000 lichtsterkte- en temperatuurvoeler BT
Gira System 3000


Kenmerken:
- Sensor voor detectie van lichtsterkte en temperatuur.
- Gebruik met de System 3000 jaloezie- en schakelklok BT,
  bedieningselement-opzetstuk BT en ruimtetemperatuurregelaar BT.
- Zendt de actuele lichtsterkte- en temperatuurwaarde via Bluetooth®.
- Functieuitbreiding voor System 3000 jaloezie- en schakelklok BT,
  bedieningselement-opzetstuk BT: zonweringsfunctie, avond- en
  ochtendschemering.
- Dient als externe temperatuurvoeler voor de regeling van de ruimtetemperatuur.
- Batterijgevoed apparaat.

Technische gegevens:
Nominale spanning: DC 3 V
Batterij:
- Type: 1 x CR 2450
- UN-nummer: 3091
Lichtsterktemeting: 5 tot 80.000?lx
Temperatuurmeetbereik: -5 °C tot +55 °C
Radiofrequentie: 2,402 tot 2,480?GHz
Zendvermogen: max. 2,5 mW, klasse 2
Zendbereik: typ. 10 m
Kleur: Zuiver wit (verg. RAL 9010)
Montage: voor opplakken binnenshuis, bv. op ramen
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +55 °C
Afmetingen:
- B x h x d: 56 x 32 x 13 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5466 02 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
