dr.l.ontvangstmod. DIN-rail Gira eNet [5452 00]
eNet draadloze ontvangstmodule
eNet
DIN-rail

Kenmerken:
- De eNet draadloze ontvangstmodule is een draadloze ontvanger voor max.
  32 draadloze serie-inbouwmodules.
- Bedrijf met voeding.
- Geďntegreerde antenne.
- Tevens externe antenne aan te sluiten bij ongunstige inbouwomstandigheden.

Technische gegevens:
Nominale spanning: DC 12 V SELV
Stroomverbruik: 15 mA
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Dataleiding: J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengte van de dataleiding: max. 3 m
Aantal eNet DIN-railmodules: Max. 32
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Aanwijzingen :
- De radiografische goedkeuring geldt voor lidstaten van de EU en de EVA.
- Bij de inbouw in de verdelerkast resp. onderverdeelkast met metalen behuizing
  is een losse antenne vereist. De losse antenne moet buiten de metalen
  behuizing worden geplaatst.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5452 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
