relais coupure AP Store [0387 00]
Relais de coupure 2x
Commande de store
Montage apparent

Caractéristiques:
- Commande simultanée de plusieurs entraînements de store.
- Par paire d'entraînements, on découple électriquement avec un relais de
  coupure.
- Avec deux entrées de poste secondaire pour la commande individuelle des stores
  et une entrée centrale pour une fonction centrale, par ex. d'une horloge
  programmable ou pour la conversion de commandes centrales en cas de
  répartition sur plusieurs disjoncteurs différentiels.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50 Hz
Courant de commutation: 4 A, cos ? ? 0,8 ind., durée d?enclenchement 100 %
Raccordements:
- Alimentation: 2 x borne à vis
- Central: 2 x borne à vis
- Entraînement 1, 2: 2 bornes vissées chacun
- Poste secondaire 1, 2: 1 borne vissée chacun
Température ambiante: -25°C à +70°C
Profondeur de montage: 39 mm

Etendue de la livraison:
- Le relais de coupure pour montage apparent est livré dans un boîtier de
  dérivation protégé contre l'eau pour montage dans le caisson de store/volet
  roulant.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0387 00 Montage apparent
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
