Var. LED univ. rDIN S3000 Electronique [2365 00]
Variateur universel LED System 3000 rDIN 
Gira System 3000
Rail DIN

Caractéristiques:
- Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT,
  les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les
  transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou
  lampes fluorescentes compactes.
- Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT,
  les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les
  transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou
  lampes fluorescentes compactes.
- La commande s'effectue via un bouton-poussoir mécanique (contact NO), un poste
  secondaire à 2 ou 3 fils System 3000 ou un poste secondaire à 2 fils
  System 2000.
- Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge
  (coupure de phase inductive ou capacitive).
- Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
- Enclenchement ménageant la lampe.
- Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière permanente (possible avec le
  poste secondaire System 2000 et System 3000).
- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à
  l'enclenchement enregistrée.
- Luminosité minimale réglable.
- Protection électronique contre les courts-circuits.
- Protection électronique contre les températures excessives.
- Fonctionnement avec raccordement du conducteur neutre.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50/60 Hz
En attente: 0,3 W
Puissance de raccordement à 45 °C:
- Lampes LED HT (coupure de phase inductive): Type 3 jusqu?à 100 W
- Lampes LED HT (coupure de phase capacitive): Type 3 jusqu?à 400 W
- Tube fluorescent compact: Type 3 jusqu?à 100 W
- Lampes à incandescence: 20 à 420 W
- Halogène HT: 20 à 420 W
- Transformateurs Tronic: 20 à 420 W
- Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive): Type 20
  jusqu?à 100 W
- Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive): Type 20
  jusqu?à 200 W
- Transformateur bobiné: 20 à 420 VA
- Transfo bobiné avec LED BT: Type 20 jusqu'à 100 VA
Postes secondaires:
- Boutons-poussoirs non éclairés: illimité
- Module poste secondaire à 2?fils: illimité
- Module poste secondaire à 3?fils: max. 10
Longueur de câble:
- Charge: 100 m max.
- Poste secondaire: 100 m max.
Température ambiante: -5°C à +45°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 2

Indications :
- Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 45 °C.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2365 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
