alim.tension DC 24 V 700 mA rDIN Electronique [2570 00]
Alimentation en tension 24 V CC 700 mA
Appareils système de communication de porte
Rail DIN

Caractéristiques techniques:
Tension nominale:
- primaire: 230 V CA, 50 Hz
Tension nominale secondaire:
- secondaire: 24 V CC SELV
Courant nominal secondaire: 0,7 A
Fusible: électronique à réamorçage automatique
Température ambiante: -5°C à +40°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 6

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2570 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
