mod.rapp.com. rad. eNet Memory flèches System 55 anthracite [5492 28]
Module rapporté de commande radio eNet Memory symboles de flèche
System 55
anthracite

Caractéristiques:
- Fonctionnement sur module de commutation, module variateur ou module de
  commande de store ou module poste secondaire 3 fils du System 3000.
- Commande manuelle, radio et temporisée, par exemple de store, de volets
  roulants, d?auvents, d?éclairage ou de ventilateurs.
- Émetteur pour transmission radio d?instructions de commutation, de variation
  et de commande des stores.
- Mode nuit réglable. Les LED d'état et de fonction n'éclairent pas en
  permanence.
- Message de confirmation d?état à l?émetteur radio.
- Affichage d'état par LED.
- Évaluation des entrées de poste secondaire.
Fonctions en combinaison avec le module de store ::
- Positionnement d?écrans via appel d?ambiance.
- Position pour protection contre le soleil et crépuscule.
- Durée de marche et position de ventilation du rideau mémorisables.
Fonctions en combinaison avec le module de lumière ::
- exploitation d?ambiances possible.
- La luminosité d?allumage peut être mémorisée de façon permanente en cas de
  combinaison avec un module variateur.
Fonctions en combinaison avec poste secondaire 3 fils ::
- Émetteur eNet alimenté en électricité.
- Commande de l'éclairage.
- Commande de l'ombrage.
Réglable avec serveur eNet à partir de la version 2.3 (selon l?usage) ::
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM).
- Désactivation de l?évaluation des postes secondaires.
- Verrouillages de commande.
- Temps de commutation réglable pour stores, volets roulants et auvents.
- Sens de marche inversible.
- Position pour protection contre le soleil, crépuscule, protection contre le
  verrouillage accidentel et alarme de vent.
- Luminosité maximale, luminosité minimale et vitesse de variation réglables.
- Fonction de la LED d'état réglable comme LED d'état / affichage
  d?actionnement.
- Délai de temporisation.
- Temporisation à la mise en service ou hors service.
- Rampe d'augmentation/diminution de l'éclairage.
- Avertissement de mise hors service.
- Allumage/extinction permanents.
- Fonction hôtel.
- Régulation d'éclairage.
- Fonction répétiteur.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.
- Mémorisation d'une heure de montée et d?abaissement ou d'une heure
  d'activation et de désactivation. En fonctionnement Memory, ces moments de
  commutation seront répétés selon un cycle de 24 heures.
- La fonction de verrouillage bloque le fonctionnement de poste secondaire et le
  fonctionnement radio, et désactive le fonctionnement Memory.

Caractéristiques techniques:
Température ambiante: -5°C à +45°C
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m

Indications :
- En cas d'utilisation d'un module rapporté en métal et/ou d'un cadre de
  finition en métal, la portée peut diminuer.
- L'homologation radiofréquence est valable pour les états de l'UE et de l'EFTA.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5492 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
