beweg.m.op.st. 2,20 m Komfort KNX System 55 z.wit [2051 03]
Bewegingsmelder-opzetstuk 2,20 m Komfort voor KNX
System 55
Lichtbesturing
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Montage op busaankoppelaar 3.
- Configureerbaar voor bewegingsdetectie (toepassing observer) of voor
  ruimtebewaking (toepassing melder).
- Beoordeling van de lichtsterkte bij actieve bewegingsdetectie in
  observer-modus. Uitschakelen van de verlichting bij overschrijden van de
  lichtsterktedrempel.
- Planbaar aantal bewegingsimpulsen binnen een bewakingstijd in melder-modus.
- Bewegingsdetectie vindt digitaal plaats via 2 PIR-sectoren.
- Gevoeligheid van de bewegingsdetectie gescheiden voor de PIR-sectoren in
  niveaus instelbaar.
- Geïntegreerde lichtsterktesensor voor de bepaling van de lichtsterkte in de
  omgeving.
- Aanpassing van de gevoeligheid via een instelknop op het apparaat of met
  IR-afstandsbediening PIR KNX (toebehoren).
- Beoordeling van de gemeten lichtsterkte door maximaal drie van elkaar
  onafhankelijke lichtsterktegrenswaarden.
- Weergave van de bewegingdetectie (permanent of alleen bij looptest)
- Tot 5 functieblokken die naar wens voor de toepassing ?observer?, ?observer
  met uitschakellichtsterkte? of ?melder? configureerbaar zijn.
- Per functieblok staan twee uitgangscommunicatieobjecten ter beschikking, via
  welke de schakel- en besturingscommando's naar KNX worden uitgezonden.
- Configureerbare functies: schakelen, trappenhuisfunctie, dimwaardegever,
  scèneneveneenheid, temperatuurwaardegever, lichtsterktewaardegever,
  bedrijfsmodusomschakeling, schakelen met gedwongen stand.
- Functieblokomschakeling voor busgestuurd omschakelen tussen twee
  functieblokgroepen.
- Omschakeling van de bedrijfsmodus (OFF/AUTO/ON) van het eerste functieblok
  tijdens bedrijf door bediening ter plaatse of via communicatieobject door
  bediening ter plaatse van andere bewegingsmelders voor KNX via tastsensor voor
  KNX of visualisatie.
- Naar behoefte blokkeren van afzonderlijke functieblokken via KNX.
- Handmatige bediening van de aangestuurde KNX actoren en bijgevolg een
  deactivering van de PIR automaat mogelijk.
- Het functieblok kan in lichtsterkteonafhankelijk bedrijf de periode na een
  laatste beweging bepalen en via een communicatieobject naar KNX uitzenden.
  Deze functie maakt bijvoorbeeld een eenvoudige bewaking van personenbewegingen
  bij begeleid wonen of in een seniorenflat mogelijk.
- Werkwijze van de bewegingsdetectie instelbaar bij de toepassing ?observer? of
  ?observer met uitschakellichtsterkte?.
- Het apparaat is in de toepassingen ?observer? of ?observer met
  uitschakellichtsterkte? te gebruiken als afzonderlijk apparaat, als hoofd- of
  neveneenheid.
- Looptestfunctie als hulpmiddel bij de projectplanning en instelling van het
  PIR-detectiebereik.
- Geïntegreerde ruimtetemperatuurmeting.
- Demontagealarm, bij het lostrekken van de busaankoppelaar wordt een 1-bit- of
  1-byte-telegram geactiveerd.
- IR-afstandsbediening PIR KNX (toebehoren) voor het instellen van de functies
  van het eerste functieblok (schemeringsniveau, gevoeligheid van de
  bewegingsdetectie, bewegingsverwerking en nalooptijd). In- en uitschakelen van
  de looptestfunctie.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Montagehoogte tot 2,20 m:
- Detectiebereik naar voren: max. 15 m
- Bereik naar beide zijden: max. 10 m
Montagehoogte tot 1,10 m:
- Detectiebereik naar voren: max. 10 m
- Bereik naar beide zijden: max. 9 m
Waarnemingshoek: 180°
Lichtsterktesensor:
- Meetbereik: ca. 1 tot 1000 lux
Beschermeringssoort:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +55 °C
Temperatuurvoeler:
- Meetbereik: -20 °C tot +55 °C
- Nauwkeurigheid: ±1 K

Aanwijzingen :
- De bewegingsmelder is niet geschikt voor alarmmeldingen in VdS-conforme
  alarminstallaties.
- Ook geschikt voor montagehoogte 1,10 m (gereduceerd detectiebereik).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2051 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
