aanwez.- + beweg.m. 360° Kompakt Observer [2399 02]
Aanwezigheidsmelder en bewegingsmelder 360° Kompakt
Lichtbesturing


Kenmerken:
- Automatisch schakelen van verlichting, afhankelijk van warmtebeweging en
  omgevingslichtsterkte.
- 2-punts-lichtregeling.
- Functies instelbaar met IR-afstandsbedieningen.
- Inperken van het detectiebereik door opsteekstrook of uitschakelen van
  afzonderlijke sensoren.
- Bediening met IR-afstandsbediening, parallelaansluiting met 2 draden of
  wipdrukcontact.
- Teach-functie voor het aanpassen van de lichtsterktegrenswaarde, in combinatie
  met IR-afstandsbedieningen.
- Uitschakelwaarschuwing.
- Kort bedrijf, bijv. voor het aansturen van akoestische signaalgevers.
- Aanwezigheidssimulatie.
- Functie als schemeringsschakelaar.
- Dynamische nalooptijd.
- Uitbreiding van het detectieveld door parallel schakelen van meerdere
  apparaten.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 110 tot 240 V, 50/60 Hz
Stand-by: max. 0,3 W
Batterij voor afstandsbediening:
- Type: CR 2025
- UN-nummer: 3091
Montagehoogte: ca. 2,20 m tot 6,0 m
Montagehoogte 3 m:
- Waarnemingshoek: 360°
- Detectiebereik: Ø ca. 20 m
Lichtsterkte: ca. 5 tot 2000 lx
Nalooptijd:
- instelbaar: ca. 10 s tot 30 min
- Kort bedrijf: ca. 0,5 s
Schakelstroom bij 35 °C:
- Ohms: 16 A (AC1)
- Fluorescentielampen: 4 AX
Aansluitvermogen bij AC 230 V~ en 35 °C:
- Gloeilampen: 2300 W
- HV-halogeen: 2000 W
- Tronic-trafo: 1500 W
- gewikkelde trafo: 1000 VA
- Ledlampen: typ. 400 W
- Spaarlamp: typ. 400 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 920 VA
- Capacitieve belasting: 690 VA (560 µF)
Aansluitvermogen bij AC 110 V~ en 35 °C:
- Gloeilampen: 1150 W
- HV-halogeen: 1000 W
- Tronic-trafo: 750 W
- gewikkelde trafo: 500 VA
- Ledlampen: typ. 200 W
- Spaarlamp: typ. 200 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 460 VA
- Capacitieve belasting: 345 VA (560 µF)
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen: Ø103 H 63

Aanwijzingen :
- De vereiste instellingen voor de inbedrijfstelling vinden plaats met de
  IR-afstandsbediening PIR 1 (toebehoren) voor de installateur.
- Plafondmontage binnen, opbouw.

Levering:
- IR-afstandsbediening PIR 2 voor de klant is inbegrepen.
- Afdekstrook voor begrenzing van het detectieveld bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2399 02 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
