capteur énerg.rad. 4x rDIN Gira eNet [5473 00]
Capteur d?énergie radio eNet 4x
eNet
Rail DIN

Caractéristiques:
- Les capteurs d?énergie radio eNet permettent la transmission radio de valeurs
  de tension, de courant et d?énergie au serveur eNet.
- Fonctionnement avec serveur eNet.
- Saisie du courant et de la tension du consommateur raccordé.
- Calcul de la puissance active, de la puissance réactive, de la puissance
  apparente et de l'énergie électrique active.
- Envoi commandé par événement ou en fonction du temps de télégrammes de valeurs
  de mesure au serveur eNet.
- Synchronisation de l?heure avec le serveur eNet.
- Possibilité d'afficher les valeurs énergétiques via l'application eNet SMART
  HOME.
- Utilisation des valeurs énergétiques comme déclencheur pour les règles
  "si-alors" dans l'application eNet SMART HOME.
Réglable avec le serveur eNet ::
- Localisation de l'appareil.
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0
  du serveur eNet.
- Utiliser les consommations énergétiques comme condition "si" dans les règles
  "si-alors", afin d'activer les actions, les ambiances et les horloges
  programmables.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
Température ambiante: -5°C à +45°C
Plage de mesure:
- Electricité: 0 mA à 16 A
- Tension: 207 à 250 V
Valeurs transférées:
- Puissance effective: -4000 à 4000 W
- Puissance apparente: 0 à 4000 VA
- Puissance réactive: -4000 à 4000 var
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Courant de charge nominal: 16 A
section de raccordement: 4 mm² max.
Longueur de la ligne de données: max. 3 m
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Un serveur eNet est nécessaire pour faire fonctionner cet appareil rail DIN.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5473 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
