I/F données RF (clé UBS) KNX [5120 00]
Interface de données RF (clé USB) pour KNX
KNX RF
Clé USB

Les appareils de système KNX RF permettent d'intégrer à la structure KNX via
ETS les tastsensors RF pour KNX et les télécommandes RF pour KNX.

Caractéristiques:
- L'appareil sert d'interface à la communication sans fil entre un PC et une
  installation KNX via KNX RF (radio).
- La liaison vers l'ordinateur s'effectue via un emplacement USB (USB 2.0 type
  A).
- La clé USB permet d?effectuer l?adressage, la programmation et le diagnostic
  des appareils KNX via le logiciel de mise en service à partir de la version
  ETS5.
- Téléchargement rapide des applications volumineuses grâce à la prise en charge
  de trames longues à partir de ETS5.
- Prend en charge KNX Data Secure, de sorte que les télégrammes cryptés peuvent
  être transmis.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: RF1.R
Mode de mise en service: Mode S
Alimentation en tension: 5 V CC via un emplacement USB
Version USB: 2.0 ou plus
Connexion USB: Type A
Température ambiante: -5°C à +45°C
Humidité de l'air relative: max. 80 % (sans condensation)
Fréquence radio: 868,3 MHz
Puissance d?émission: max. 20 mW
Portée (champ libre): env. 100 m

Indications :
- Convient à un ordinateur personnel ou un ordinateur portable avec système
  d'exploitation Windows.
- Installation automatique de la communication par ordinateur personnel via
  profil HID.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5120 00 Clé USB
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
