dr.l.energiesensor 1-v Mini Gira eNet [5471 00]
eNet draadloze energiesensor 1-voudig Mini
eNet


Kenmerken:
- Met de eNet draadloze energiesensoren kunnen spannings-, stroom- en
  energiewaarden draadloos aan de eNet server worden overgedragen.
- Gebruik met eNet-server.
- Registreren van stroom en spanning van de aangesloten verbruikers.
- Berekenen van het actieve vermogen, het blindvermogen, het schijnvermogen en
  actieve elektrische energie.
- Gebeurtenis- of tijdgestuurd zenden van meetwaardentelegrammen aan de
  eNet server.
- Synchronisatie van de tijd met de eNet server.
- Weergave van de energiewaarden is mogelijk via de eNet SMART HOME app.
- Gebruik van de energiewaarden als trigger voor als-dan-regels in de eNet SMART
  HOME app.
Met eNet server instelbaar::
- Lokalisering van het apparaat.
- Volledig gecodeerde draadloze overdracht (AES-CCM) vanaf eNet-server
  softwareversie 2.0.
- Energieverbruik als de ?als-waarde? in als-dan-regels gebruiken, om acties,
  scènes en tijdschakelklokken te activeren.
- Update van de apparaatsoftware.

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Meetbereik:
- Stroom: 0?mA tot 16?A
- Spanning: 207 tot 250 V
Overgedragen waarden:
- Actief vermogen: -4000 tot 4000 W
- Schijnvermogen: 0 tot 4000 VA
- Blindvermogen: -4000 tot 4000 var
Radiofrequentie: 868,0 tot 868,6?MHz
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Nominale belastingstroom: 16 A
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen: Ø 53,0 H 23,0 mm

Aanwijzingen :
- Montage in inbouwdoos, opbouwbehuizing of inbouwadapter.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5471 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
