analoge act. 4-v KNX DIN-rail [1022 00]
Analoge actor 4-voudig voor KNX
Verwarming, ventilatie, koeling
DIN-rail

Kenmerken:
- Analoge actor 4-voudig DIN-railactor met geïntegreerde busaankoppeling zet
  KNX telegrammen (1 byte en 2 byte) om in analoge uitgangssignalen.
- Met deze analoge uitgangssignalen kunnen HVAC-actoren hun uitgangssignalen op
  basis van businformatie aanpassen en aan regelprocessen deelnemen.
- Spanningsuitgangen met kortsluitbewaking.
- De uitgangstoestand wordt weergegeven door de status-led.
- De uitgangssignalen kunnen gedwongen worden aangestuurd.
- Niet benodigde uitgangen kunnen worden uitgeschakeld.
- De vier uitgangen worden door de software geparametriseerd op spannings- of
  stroomsignalen.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aantal uitgangen: 4
Nominale spanning: AC 24 V
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Voeding: Schroefklemmen
- Uitgangen: Schroefklemmen
Stroomsignalen op de uitgang:
- 0 tot 20 mA: Belasting ? 500 ?
- 4 tot 20 mA: Belasting ? 500 ?
Spanningssignalen op de uitgang:
- 0 tot 1?V: Belasting ? 1 k?
- 0 tot 10?V: Belasting ? 1 k?
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 4

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1022 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
