RTR 230 V verbreekc. Basiselement [2470 00]
Ruimtetemperatuurregelaar-basiselement 230 V~ met verbreekcontact
Verwarming, ventilatie, koeling


Kenmerken:
- Besturen van elektrothermische regelaandrijvingen voor 230 V~.
- Regelen van de ruimtetemperatuur in gesloten ruimtes.
- Interne temperatuurvoeler.
- Geruisloos schakelen.
- Uitgangssignaal: pulsbreedtemodulatie (PBM).
- Voor ventieltype 'verbreekcontact'.
- Instelbereik van de ruimtetemperatuur kan met instelringen worden beperkt.
- Ventielbeschermingsfunctie (1 x per week open en dicht bewegen van het
  ventiel).

Technische gegevens:
Nominale spanning: AC 230 V, 50/60 Hz
Stand-by: <0,5 W
Aansluitvermogen: Max. 20 W
Aantal regelaandrijvingen: 1 tot 10Thermische regelaandrijvingGira artikelnr.:
2196 00Let bij andere aandrijvingen altijd op de inschakelstroom, max. 3
aandrijvingen!
Montage: in inbouwdoos conform DIN 49073
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2470 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
