cache fen.contr. int.tirette System 55 anthracite [3638 28]
Cache avec fenêtre de contrôle pour interrupteur à tirette
System 55
anthracite

Caractéristiques:
- Programme d?interrupteurs dans les couleurs blanc brillant ou satiné mat ou
  blanc crème brillant.
- Bascule carrée 55 x 55 mm avec surface de commande plane.
- Design épuré aux proportions équilibrées.
- Matériau incassable et résistant aux UV, conçu pour des sollicitations
  élevées.
- Sans halogène.
- Grâce à leur conception modulaire, les modules et caches prévus peuvent être
  combinés avec différentes formes de cadres de finition et divers matériaux.
- Pour une uniformité de design, des fonctions telles que la communication et le
  contrôle de porte, les portes automatiques, l?éclairage LED d?orientation, la
  signalétique de porte, le système d?appel infirmier et le système d?étiquetage
  sont intégrés au programme d?interrupteurs.
- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et
  précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l?entraînement à tête de vis PZ1 / à
  fente / PH robuste
- Test de tension depuis l?avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises
  permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d?accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d?éclairage LED de série peuvent être insérés par l?avant.
- En fonction de l?interrupteur, la rotation de l?élément d?éclairage à 180°
  permet de passer de l?éclairage de contrôle à l?éclairage permanent.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3638 28 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
