act. DALI Colour 4x KNX rail DIN [2113 00]
Actionneur DALI Colour 4x pour KNX
Système KNX
Rail DIN

Caractéristiques:
- Contrôle de diffusion simple des luminaires DALI-2 et connexion des capteurs
  DALI-2 en tant que contrôleurs d?application
- 4 systèmes DALI contrôlables indépendamment.
- Connexion de jusqu?à 128 participants DALI au total sur l?actionneur.
- Pour chaque système DALI (sorties 1 à 4), une alimentation de bus DALI
  maximale de 80 mA est disponible pour faire fonctionner jusqu?à 40 appareils
  DALI.
- Commutation et variation de l?appareil DALI (par ex. ballasts électroniques).
- Prise en charge de la commande d?appareils DALI de type « Tunable White »
  (type d?appareil DALI 8 - TW). Commande de la température de couleur via la
  gradation relative ou absolue et également via les ambiances. La commande de
  la température de couleur est largement indépendante de celle de la luminosité
  des sources lumineuses utilisées.
- Commande de la couleur de lumière lors de l?utilisation d?appareils DALI de
  type « Colour Control » (type d?appareil DALI 8 - RGBW Colour Control).
  Commande flexible des couleurs dans les espaces colorimétriques « RVB »,
  « RVBBL » ou « HSV ». Dans les espaces colorimétriques RVB, la couleur peut
  être contrôlée par gradation relative ou absolue via des objets de
  communication combinés ou séparés selon la spécification KNX ainsi que via des
  ambiances. Dans l?espace colorimétrique « HSV », des objets séparés sont
  disponibles pour le contrôle absolu de la couleur de la lumière par angle de
  teinte (H), saturation (S) et valeur de luminosité (V) et contrôlables
  également via des ambiances.
- Cycle du cercle chromatique automatique : réglage cyclique de l?angle de
  couleur dans le cercle chromatique. Il en résulte des séquences de couleurs
  continues, lesquelles peuvent être démarrées et arrêtées à volonté pendant la
  durée de fonctionnement de l?actionneur DALI.
- Cycle du cercle chromatique automatique : réglage cyclique de la luminosité
  sur l?ensemble de la plage de luminosité.
- Commande manuelle des systèmes DALI indépendante du bus (également
  fonctionnement sur chantier avec contrôle de diffusion) séparée pour les
  systèmes DALI. Commande de l?état de commutation et de la luminosité.
- Confirmations de l?état de défaut DALI, de court-circuit DALI et signalisation
  de la panne de la tension d?alimentation.
- Jusqu?à 6 fonctions centralisées de commutation et de variation de l?intensité
  lumineuse.
- Mise en veille des ballasts électroniques connectés réalisable. Confirmation
  de tous les états de commutation possible.
- Intégration possible des quatre systèmes DALI dans jusqu?à 16 scénarios
  d?éclairage pour la commande de la luminosité, de la température de couleur ou
  de la couleur.
- Messages d?état actifs pour l?état de commutation, la valeur de luminosité, la
  température de couleur et la couleur possibles pour chaque système DALI.
- Réglage possible des valeurs de luminosité et de température de couleur
  (minimale, maximale).
- Comportement de variation et courbes caractéristiques de variation
  paramétrables.
- Activation et désactivation ménageant la lampe (DÉMARRAGE progressif, ARRÊT
  progressif).
- Fonction de verrouillage ou, en alternative, fonction de position forcée
  paramétrable. Lorsque la fonction de verrouillage est activée, il est possible
  que des luminaires d?un système DALI clignotent.
- Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage et à l'extinction, fonction
  de cage d'escalier, y compris avec fonction d'avertissement).
- Compteur d'heures de fonctionnement.
- DALI Power-on Level (réglable par paramètre comportement « après retour de
  bus / tension secteur ») et DALI System-Failure (par paramètre comportement «
  en cas de panne de bus / tension secteur »).
- Réactions réglables en cas de panne et de retour de la tension de
  bus/alimentation et après un processus de programmation ETS (pour la commande
  de la luminosité). Fixe pour la commande de la température de couleur et de la
  couleur.
- Compatibles multi-maîtres, d?autres capteurs DALI-2 peuvent être installés
  comme contrôleurs d?application dans n?importe quel système DALI.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Consommation de courant: de 3,0 à 4,0 mA
Tension nominale:
- AC: AC 110 à 240 V, 50/60 Hz
- DC: DC 110 à 240 V
Puissance dissipée: max. 3 W
Tension nominale DALI: 15,2 V CC (typique)
Courant de sortie par système DALI: typiquement 64 mA, max. 250 mA de courte
durée
Alimentation de bus garantie par système DALI: 80 mA
Nombre max. d?appareils dispositifs
DALI adressables:
- par système DALI: max. 40
- Somme de tous les systèmes DALI: max. 128
Taux de transfert DALI: 1,2 kbit/s
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- DALI: Bornes à vis
Longueurs de lignes entre la passerelle et l'appareil d'éclairage:
- Ø 1,5 mm²: 300 m max.
- Ø 1,0 mm²: max. 238 m
- Ø 0,75 mm²: max. 174 m
- Ø 0,5 mm²: max. 116 m
section de raccordement: 4 mm² max.
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Il est possible d?effectuer les mises à jour du micrologiciel avec
  l?application Gira ETS Service (logiciel supplémentaire).
- L?actionneur DALI est certifié selon la norme CEI 62386 Ed. 2 comme appareil
  de commande DALI-2.
- La fonctionnalité complète de l?installation DALI peut être garantie
  uniquement en cas d?utilisation exclusive d?appareils DALI-2.
- L?alimentation en tension des systèmes DALI se fait exclusivement via la
  passerelle DALI. La connexion d?autres alimentations en tension sur l?un des
  systèmes DALI est interdite.
- Élaboration et mise en service de l?appareil à partir d?ETS 5, version 5.7.7
  ou ETS 6, version 6.1.1 (recommandé).

Etendue de la livraison:
- Bornes de raccordement et de dérivation KNX comprises dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2113 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
