act.commu./store 6x/3x 16 A Std OneKNX rail DIN [5023 00]
Actionneur de commutation 6x 16 A / actionneur de store 3x 16 A Standard pour
Gira One et KNX
Commande de store
Rail DIN

Selon le paramétrage, l'actionneur peut être utilisé comme actionneur de
commutation ou comme actionneur de store. Des formes mixtes d'actionneur de
commutation et de store sont également possibles. Pour la fonction actionneur
de store, on regroupe deux sorties de relais adjacentes en une sortie de
store.

Caractéristiques:
- Le fonctionnement des store ou des interrupteurs peut être paramétré. En mode
  commande de store, les sorties adjacentes (A1/A2, A3/A4...) sont regroupées en
  une sortie de store. Possibilité de fonctionnement mixte sur un seul
  actionneur (par exemple, stores A1 & A2, stores A3 & A4, commutation A5,
  commutation A6 ...).
- Les messages d'état ou confirmations envoyés activement peuvent être
  temporisés de façon générale après un retour de la tension de bus ou après un
  processus de programmation ETS.
- Fonctionnement manuel des sorties indépendamment du KNX avec des affichages
  d?état LED intelligents pour une économie d?énergie.
- Commande manuelle étendue : va-et-vient entre le fonctionnement de store et le
  fonctionnement de commutation avant la mise en service ETS.
- Fonction Heartbeat pour la surveillance de l?appareil, envoi cyclique 1 bit.
- Relais bistables.
- Alimentation par le bus KNX, aucune alimentation supplémentaire n'est
  nécessaire.
- Connexion simplifiée des terminaux (pas de chevauchement des terminaux).
Fonctions de store:
- Mode de fonctionnement paramétrable : Contrôle des stores à lamelles, des
  volets roulants, des auvents, des lucarnes ou des volets de ventilation.
- Temps de marche paramétrables séparément avec allongement du temps de marche
  pour les courses dans la position finale supérieure.
- Avec les stores à lamelles, le temps de marche des lamelles peut être
  paramétré indépendamment.
- Il est possible de régler le temps de changement de direction et les temps de
  fonctionnement à court et à long terme (Step, Move).
- Confirmation de la position des rideaux ou des lamelles. En outre, une
  position de store non valide ou un déplacement de l?entraînement peuvent être
  signalés.
- Affectations à jusqu'à 5 fonctions de sécurité différentes (3 alarmes de vent,
  1 alarme de pluie, 1 alarme de gel), au choix avec surveillance cyclique. Les
  fonctions de sécurité (objets, temps de cycle, priorité) sont créées en
  fonction des appareils pour toutes les sorties. L'affectation des différentes
  sorties aux fonctions de sécurité et aux réactions de sécurité peut être
  paramétrée en fonction des canaux.
- Fonction de position forcée réalisable pour chaque sortie de store.
- Une protection solaire simple : La fonction de protection solaire avec des
  positions fixes et variables des rideaux ou des lamelles au début ou à la fin
  de la fonction peut être activée séparément pour chaque sortie.
- Il est possible de paramétrer jusqu?à 16 ambiances internes par sortie.
- Fonction de mémoire d?ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
- Fonction de transition jour/nuit.
- Messages d?état pour position finale supérieure ou inférieure.
Fonctions de commutation:
- Commutation indépendante des sorties de commutation.
- Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
- Confirmation de commutation : en cas de modification ou d?envoi cyclique sur
  le bus.
- Fonction d'interconnexion logique pour chaque sortie.
- Réaction au rétablissement de la tension de bus réglable pour chaque sortie
  (ON ou pas de réaction).
- Fonction de verrouillage avec objet de confirmation paramétrable pour chaque
  canal.
- Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction
  d'éclairage de cage d'escalier - également avec fonction d'avertissement).
- Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Il est possible de
  paramétrer jusqu?à 16 ambiances internes par sortie.
- Fonction de mémoire d?ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Tension nominale:
- KNX: SELV 21 V à 32 V CC
Courant de commutation:
- AC1 conforme à la norme DIN EN CEI 60947-4-1: 16 A
- Ballasts externes: 16 A, 140 µF
- Courant d?enclenchement 200 µs: max. 800 A
- Courant d?enclenchement 20 ms: max. 165 A
Tension de commutation: 250 V CA
Capacité de charge des sorties adjacentes: Somme de 20 A
Charges par sortie:
- Lampes LED HT: max. 400 W
- Lampes halogènes HT: 2300 W
- Lampes halogènes BT avec transformateurs électroniques: 1500 W
- Lampes halogènes BT avec transformateur inductif: 1200 VA
- Lampes fluorescentes compensées: 1160 VA
- Moteurs: 1380 VA
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Charge: Bornes à vis (max. 4 mm² ou 2 x 2,5 mm²)
Consommation de courant:
- KNX: de 5 à 18 mA
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).
- 
- Montage sur rail DIN.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5023 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
