IB-luidspr. Deurcommunicatie [1258 00]
Inbouwluidspreker
Deurstations


Kenmerken:
- Inbouwluidspreker voor montage in brievenbusinstallaties, intercomsystemen,
  deurinbouwsystemen of frontpanelen.
- Op de aanwezige schroefklemmen kunnen maximaal acht mechanische belknoppen
  worden aangesloten.
- Signaaloverdracht en voeding van de luidspreker via de tegen ompoling en
  kortsluiting beveiligde 2-draads bus.
- Kleine afmetingen.
- Weerbestendige luidspreker.
- Hoogwaardige elektretmicrofoon.
- Impulsstroom van de belknopaansluitingen ter voorkoming van oxidatie op de
  belcontacten.
- Beveiliging van de aansluitklemmen tegen verkeerd aansluiten.
- Maximaal acht mechanische belknoppen aan te sluiten.
- Kleurencamera voor deurstation aan te sluiten.
- Vrij-sprekenfunctie (spraakgestuurd antwoorden met onderdrukking van echo en
  achtergrondgeluiden).
- Spraakvolume instelbaar.
- Door één persoon in bedrijf te stellen door eenvoudige
  inbedrijfstellingsprocedure.
- Bevestigingstoon bij belknopbediening.

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen:
- 2-draads bus: 2x schroefklem
- aanvullende voeding: 2x schroefklem
- Mech. Belknop: 8x schroefklem
- gemeenschappelijke massa van de belknoppen: 1x schroefklem
- Verbindingskabel: 2x connectorstrook
- Video: 1x connectorstrook
Beschermeringssoort: IP44
Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
Afmetingen:
- B x h x d: 101 x 67 x 27 mm

Aanwijzingen :
- Met dit component kunnen deurcommunicatie-installaties met maximaal 140
  audiodeelnemers worden opgebouwd (bijvoorbeeld 1 x inbouwluidspreker, 11 x
  uitbreidingsmodule voor inbouwluidsprekers, 136 x huisstations opbouw).
- Bij uitbreiding met een kleurencamera is het besturingapparaat video vereist.
- Beschermingsgraad IP44 uitsluitend in combinatie met een geschikte front of in
  gemonteerde toestand.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1258 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
