TA 230 V con.NF/NO disj. + témoin Module [2472 00]
Module thermostat d'ambiance 230 V~ avec contact NO, disjoncteur et témoin
lumineux
Chauffage, ventilation, climatisation


Caractéristiques:
- Commande de servomoteurs électrothermiques pour 230 V~.
- Réglage du thermostat d'ambiance dans des locaux fermés.
- Disjoncteur manuel de la régulation de la température.
- Terminal d'entrée pour l'activation de la température d'abaissement (ECO) via
  l'horloge centrale.
- Terminal d'entrée pour l'activation du mode de refroidissement par la commande
  centrale.
- Capteur de température interne.
- Fonction de protection contre le gel.
- Commutation silencieuse.
- Détection de chute de température (appel de la température de protection
  contre le gel lors de l'ouverture de la fenêtre).
- Signal de sortie : Modulation de largeur d'impulsion (MLI) ou contrôle à deux
  points (on/off).
- Adaptation aux vannes (ouvertes hors tension ou fermées hors tension).
- Réglage de décalage (valeur de correction de la température mesurée).
- La plage de réglage de la température ambiante peut être limitée par des
  bagues de réglage.
- Fonction de protection de vanne (ouverture et fermeture de la vanne 1
  fois/semaine).

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50/60 Hz
En attente: <0,5 W
Puissance de raccordement: max. 20 W
Nombre de servomoteurs: 1 à 10servomoteur thermiqueRéférence Gira : 2169
00Pour les autres entraînements, il est impératif de respecter le courant
d?enclenchement, 3 entraînements max. !
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Longueur de ligne des entrées: 100 m max.
Température ambiante: -5°C à +45°C

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2472 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
