un.lect.biométrique Gira Keyless In System 55 blanc [2617 03]
Unité de lecture biométrique Gira Keyless In
System 55
blanc brillant

Caractéristiques:
- Montage dans un boîtier.
- Appareil autonome ou en combinaison avec le système de communication de porte
  Gira.
- Pour le fonctionnement autonome, utilisation des contacts de relais intégrés
  libres de potentiel pour actions de commutation, par ex. pour
  ouvre-porteavecAlimentation en tension(par ex. transformateur de sonnette
  courant).
- Mise en service par configuration directe sans PC ni logiciel de
  programmation.
Entrées et sorties:
- Contact de commutation : Deux relais avec contacts inverseurs libres de
  potentiel de capacité de charge CA/CC 24 V / 1,6 A.
- Deux raccordements pour alimentation.
- Module biométrique en tant que système de contrôle d?accès biométrique
  professionnel basé sur une technologie de scannage de surface de nouvelle
  génération.
- Scanne la couche sous-cutanée à haute fréquence. Taux de reconnaissance et
  sécurité contre les manipulations élevés.
- Evaluation des caractéristiques uniques du doit humain vivant.
- Reconnaissance du doigt vivant.
- L?unité de lecture biométrique peut prendre en charge jusqu'à 99 doigts.
- Reconnaissance fiable de doigts qui ont par ex. été légèrement blessés lors de
  travaux de jardin (seule la couche supérieure de la peau a été blessée).
- Protection des données par un procédé de cryptage.
- Temps de réaction rapide entre la pose du doigt et la validation : env. 1 s
  avec jusqu'à 30 doigts mémorisés, env. 3 s avec jusqu'à 99 doigts mémorisés.
- Design nocturne de la surface Fingerprint à titre d'orientation à l'aide d'un
  éclairage LED blanc.
- Appui du doigt à 360 ° possible.
- Affichage d'état LED 3 couleurs pour une signalisation optique lors de la
  programmation et pendant la commande.
- Code PIN maître sur carte de sécurité scellée jointe si le doigt de
  l'administrateur n'est plus disponible. L'appareil peut être réinitialisé en
  usine avec la carte de sécurité jointe.
- Un bruiteur donne un signal d'acquittement acoustique pour l'utilisateur ou
  l'installateur.
- Tonalité d'avertissement comme détection de sabotage en cas d'enlèvement non
  autorisé du module Fingerprint. Circuit antisabotage avec actionneur de
  commutation dans le système de communication de porte Gira.
- Deux doigts différents peuvent être affectés aux deux relais inverseurs
  intégrés, p. ex. pour le pouce : commande de l'ouverture de porte, pour
  l'index : enclenchement de la lumière extérieure.
Entrées et sorties:
- Réglette de raccordement câble de connexion pour système de communication de
  porte Gira.

Caractéristiques techniques:
Indice de protection:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Alimentation en tension:
- via l'alimentation pour communication de porte: 24 V CC ±10 %
- à partir du système de communication de porte: 26 V CC ± 2 V
Relais:
- Nombre: 2
- Contact: 1 bouton-poussoir va-et-vient libre de potentiel
- Capacité de charge: CA/CC 24 V / 1,6 A
Raccordements:
- Câble de liaison de communication de porte: 1 x connecteur
- Relais: 3 bornes vissées chacun
- alimentation supplémentaire: 2 x borne vissée
Résistance aux décharges électrostatiques: jusqu?à 15 kV
Profondeur de montage: 33 mm
Température ambiante: -20°C à +70°C

Indications :
- La passerelle DCS-IP permet de relier les appareils Keyless In au Gira
  HomeServer. Cela permet des interconnexions intelligentes. On peut ainsi
  p. ex. attribuer très simplement des autorisations d'accès temporaires ou à
  usage unique. Toutes les données y compris les autorisations d'accès peuvent
  alors être gérées de manière centrale et flexible via le Gira HomeServer.
- En règle générale, les doigts des enfants ne peuvent être reconnus de manière
  fiable qu?à partir de l?âge de 6 ans.
- Intégration possible dans le profil 55.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2617 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
