huisst.video OB Plus System 55 cr.wit [1239 01]
Huisstation video opbouw Plus
System 55
Huisstations
crème wit glanzend

Kenmerken:
- Bij gebruik van een voeding voor deurcommunicatie kunnen maximaal 28
  huisstations video opbouw parallel worden gebruikt.
- Het huisstation video opbouw Plus herkent automatisch of er een voeding voor
  deurcommunicatie is aangesloten. Een brug tussen ZV en BUS is niet nodig.
- Kleurendisplay met led-achtergrondverlichting.
- OSD-functie, d.w.z. displayteksten voor statusweergave en menubesturing.
- Capacitieve bedieningsknoppen met geïntegreerde leds voor statusaanduiding: De
  toetsen worden bediend met een lichte aanraking.
- Inschakelbare deuropenerautomaat: bij ingeschakelde functie wordt de
  deuropener na bediening van de deurstationbelknop automatisch aangestuurd.
- Automatisch beantwoorden: direct spreken of luisteren in een ruimte na een
  interne oproep.
- Gratis interne gesprekken met tot tien andere huisstations.
De bedieningstoetsen van het huisstation video opbouw Plus sturen de volgende
functies::
- Handmatig in- en uitschakelen van het TFT-kleurendisplay.
- Camera-omschakeling - gerichte selectie van de aangesloten kleurencamera?s.
  Een displaytekst geeft aan welke camera op dat moment wordt aangestuurd.
- Schakelen van licht en andere functies in combinatie met de schakelactor of de
  inbouwschakelactor.
- Aansturen van de deuropener.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Oproep beantwoorden.
- Activeren van de voorrangfunctie.
- Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.
Functies in het eindgebruikermenu:
- Interne oproep, schakelhandeling, oproepmelodie, lichtsterkte,
  kleurverzadiging, contrast, inschakelduur van het display, taal (21 talen te
  kiezen), toetstonen, deuropenerautomaat (na vrijgave door installateur),
  automatisch beantwoorden (na vrijgave door installateur).
Aanvullende functies in het installateursmenu::
- Instelling hoofd-/nevendisplay, frequentie-instelling, afsluiting van de
  leiding, versieweergave, standaardinstelling, display in- of uitschakelen,
  ledverlichting in- of uitschakelen, belknoppentoewijzing, interne oproep
  toewijzen, vrijgaven voor deuropenerautomaat en automatisch beantwoorden.
- Kaartsleuf voor SD-geheugenkaart.
- SD-geheugenkaart.
Nieuwe aanvullende functies in het eindgebruikermenu::
- Intern beeldgeheugen (na vrijgave door installateur) voor maximaal 48 beelden.
  Handmatig overzetten van intern naar extern videogeheugen (SD-geheugenkaart).
  Handmatig videogeheugen wissen. Handmatig snapshot maken. Naam wijzigen van
  schakelhandelingen en interne oproepen. Datum/tijd wijzigen.
Nieuwe aanvullende functies in het installateursmenu::
- Vrijgave van het interne videogeheugen. Instellen van beeldinterval en
  opnamesnelheid. Datum/tijd instellen.
Eigenschappen van de SD-geheugenkaart::
- Map voor tien oproepmelodieën in WAVE-format waarvan vijf vrij
  configureerbaar. Map voor extern videogeheugen (max. 200 beelden).

Technische gegevens:
Voeding: DC 26 V ± 2 V (via 2-draads bus)
Aansluitingen:
- 2-draads bus: 2x schroefklem
- Verdiepingsbelknop: 2x schroefklem
- aanvullende voeding: 2x schroefklem
Displayafmetingen: 5,59 cm (2,2")
SD-geheugenkaart:
- Formaat: FAT32
- Beeldgeheugen: max. 200 beelden
- Oproepmelodieën: 10 waarvan 5 vrij te kiezen (WAVE-format)
Afmetingen in mm:
- System 55: B 55 x H 127 x T 20
- Gira F100: B 70 x H 142 x T 20

Aanwijzingen :
- Montage zonder afdekraam of met afdekraam 2-voudig zonder middenstijl uit de
  schakelaarprogramma's System 55 en Gira F100.

Levering:
- De SD-geheugenkaart is bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1239 01 crème wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
