SCHUKO impr.SV System 55 vert [4188 107]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
avec cache verte et impression "SV"
(alimentation de sécurité)
System 55
vert brillant

Caractéristiques:
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs:
- rigide et flexible: 
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre
- Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4188 107 vert brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
