Module d'extension haut-parleur Communication porte [1259 00]
Module d'extension pour haut-parleur encastré
Stations de porte


Caractéristiques:
- Possibilité de raccordement de jusqu'à douze boutons-poussoirs mécaniques de
  sonnettes.
- Des boutons-poussoirs de sonnettes supplémentaires peuvent être raccordés à
  l'aide de modules d'extension supplémentaires.
- Il est possible de raccorder jusqu?à onze modules d'extension à un
  haut-parleur encastré.
- Interrogation en tension alternative des raccordements de boutons de sonnettes
  afin d'éviter l'oxydation des contacts de touches.
- Taille réduite.
- Sécurisation des bornes de raccordement contre le raccordement incorrect.
- Fixation des modules d'extension par vissage ou collage.

Caractéristiques techniques:
Raccordements:
- bouton-poussoir Bouton-poussoir de sonnette: 12 x borne vissée
- Masse commune des B-P de sonnette: 1 x borne vissée
- Câble de liaison: 2 x connecteur
Indice de protection: IP44
Température ambiante: -25°C à +70°C
Dimensions:
- y compris languette de fixation: l 67 x H 66,4 x P 27 mm
- sans languette de fixation: l 67 x H 56 x P 27 mm

Indications :
- Module d'extension du haut-parleur encastré lorsqu'il est nécessaire de
  raccorder plus de huit boutons-poussoirs mécaniques de sonnettes.
- Ce composant permet la réalisation d'installations de communication de porte
  avec jusqu'à 140 participants audio (p. ex. 1 x haut-parleur encastré, 11 x
  module d'extension pour haut-parleur encastré, 136 x station d'appartement
  apparent).
- Classe de protection IP44 uniquement en combinaison avec une façade appropriée
  ou lorsqu'elle est installée.

Etendue de la livraison:
- Le matériel de fixation est compris dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1259 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
