stat.météo Plus KNX [2074 00]
Station météo Plus pour KNX
Commande de store


Caractéristiques:
- La station météo pour KNX mesure la vitesse et la direction du vent, les
  précipitations, le rayonnement global, la température, le crépuscule,
  l'humidité relative de l'air, la pression atmosphérique et, au moyen de quatre
  capteurs, la luminosité en fonction de l'orientation.
- Les valeurs mesurées sont utilisées pour calculer la valeur maximale des
  capteurs de luminosité, l'humidité absolue de l'air, la température ressentie
  et le niveau de bien-être.
- Le domaine d'utilisation prévu est la commande d'ombrage automatique en
  fonction du temps, tout spécialement chez les particuliers.
- La station météo surveille elle-même plusieurs de ses fonctions essentielles
  et signale automatiquement les éventuels défauts au bus via des objets de
  signalisation.
- Surveillance de la tension appliquée. Les pannes sont signalées au bus via un
  objet de communication.
- Avec couplage de bus intégré.
- Montage à l'extérieur sur un mât ou au mur.
- L'emplacement de montage peut être déterminé par GPS.
Fonctions:
- Deux valeurs seuils par capteur avec hystérésis réglable peuvent être
  paramétrées en interne ou définies sous forme de valeurs 8 bits ou 16 bits.
- La fonction d'auto-apprentissage permet d'appliquer la valeur actuellement
  mesurée comme valeur seuil.
- Tous les objets de valeur limite ont une temporisation paramétrable à la mise
  en service et hors service.
- 16 grilles logiques (ET, ET avec rétroaction, OU, OU exclusif, NON-ET, NON-OU)
  avec jusqu'à 4 entrées pour valeurs 1 bit externes et internes.
- 4 éléments de verrouillage pour verrouiller des fonctions ou pour la commande
  manuelle.
- Une commande d'ombrage automatique de jusqu'à 8 façades peut être mise en
  place avec une adaptation des lamelles en fonction de la position du soleil et
  une commande de la hauteur des stores/volets roulants.
- Toutes les valeurs peuvent être transmises en cas de changement de valeur et
  par cycle. La transmission des sorties des éléments de verrouillage est
  uniquement possible en cas de changement de valeur.
- La mise en cascade de stations météo est possible au moyen des fonctions
  logiques. Ceci est recommandé pour l'extension des fonctions ( mesure de la
  force du vent sur différentes façades) ou pour atteindre une fiabilité
  nettement plus élevée grâce à des redondances.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Alimentation:
- Tension nominale: AC 24 V SELV (± 10%)
- Tension nominale: DC 21 à 32 V SELV
- Consommation de courant: 100 à 400 mA
Conducteur de raccordement:
- Type de câble: LiYCY 4xAWG26
- Longueur de câble: 5 m
- Longueur totale par ligne: 15 m
Nombre de stations météo: Max. 3 (par ligne)
Température ambiante: -30°C à +60°C
Indice de protection: IP44
Classe de protection: III
Capteur d'orientation du vent:
- Plage de mesure: 1 à 360°
- Résolution: 1°
- Précision: ±10°
Capteur de vitesse du vent:
- Plage de mesure: 0 à 40 m/s
- Résolution: 0,1 m/s
- Précision (? 10 m/s): ±1 m/s
- Précision (? 10 m/s): ±5%
Capteur de température:
- Plage de mesure: -30°C à +60°C
- Résolution: 0,1 K
- Précision: ±1 K
Capteur de précipitations:
- Plage de mesure: Oui / non
- Précision: Bruine fine
Capteurs de luminosité:
- Nombre: 4
- Plage de mesure: 0 à 150 klx
- Résolution: 1 klx
- Précision: ±3%
Détecteur de crépuscule:
- Plage de mesure: 0 à 900 lx
- Résolution: 1 lx
- Précision: ±10 lx
Capteur de pression atmosphérique:
- Plage de mesure: 300 à 1100 hPa
- Résolution: 0,01 hPa
- Précision: ±0,5 hPa
Capteur d'humidité de l'air:
- Plage de mesure: 0 à 100 % d'humidité relative
- Résolution: 0,1 % d?humidité relative
- Précision: ±10 % d?humidité relative (20 °C)
- Humidité de l'air Humidité de l'air: 0 à 400 g/m³
- Résolution: 0,01 g/m³
Rayonnement global:
- Plage de mesure: 0 à 1300 W/m²
- Résolution: 1 W/m²
- Précision: ±10%
Dimensions: Ø 130 H 68

Indications :
- Les valeurs mesurées sont valables pour l'emplacement de montage. Des
  divergences avec d'autres services météo sont possibles.
- Toutes les indications sur la précision des valeurs mesurées se réfèrent à la
  valeur maximale de la plage de mesure correspondante.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2074 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
