RF handzender 2-v KNX antraciet [5122 00]
RF handzender 2-voudig voor KNX
KNX RF
antraciet

Met de RF handzenders voor KNX wordt de besturing ?mobiel?: vanaf elk punt in
huis kan de gewenste KNX functie comfortabel via ?afstandsbediening? worden
ingeschakeld. De RF handzenders voor KNX verzenden bij bediening van de
toetsen afhankelijk van de parameterinstelling bij geladen applicatieprogramma
draadloos KNX telegrammen. Dat kunnen bijvoorbeeld telegrammen zijn voor het
schakelen of drukken, voor het dimmen of voor het besturen van de jaloezieën.
Daarnaast is het mogelijk waardegeverfuncties te programmeren (dimwaardegevers
en scène-neveneenheden).

Kenmerken:
- Bevestigingsfunctie evenals zend- en statusweergave via 2-kleurige led
  (rood/groen) afzonderlijk voor elke toets door 2-traps weergavefunctie.
- Statusweergave optioneel via afzonderlijke 1-bits status-communicatieobjecten.
- Zend- en bevestigingsweergave uitchakelbaar.
- Projectie, inbedrijfstelling en parametrisering worden via ETS uitgevoerd
  (versie 5 of nieuwer).
- Batterijgevoed apparaat.
Functie 'schakelen':
- Wip- of toetsfunctie.
- Commando bij indrukken en loslaten parametriseerbaar (AAN, UIT, OM, geen
  reactie).
Functie 'dimmen':
- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar
  (lichter - AAN. donkerder - UIT).
Functie 'jaloezie':
- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar
  (OHOOG; OMLAAG; OM).
- Tijd tussen kort en lang commando parametriseerbaar.
Functies 'waardegever' en 'scèneneveneenheid':
- Wipfunctie.
- Commando bij indrukken van de wip (toets rechts en links) parametriseerbaar
  (waarde 0 tot 255, 0 tot 100 % of scènenummer).
- Bij scèneneveneenheid: Geheugenfunctie mogelijk.

Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R
Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode
Nominale spanning: DC 3 V
Batterijen: 1x CR 2450N
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C
Radiofrequentie: 868,3?MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Bereik (vrije veld): ca. 100 m
Batterij:
- Type: CR 2450N
- UN-nummer: 3091

Aanwijzingen :
- Batterijen zijn verbruiksartikelen en dienen regelmatig te worden vervangen.
  Neem de voorschriften in acht voor afvoer van lege batterijen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5122 00 antraciet
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
