mod.var.LED univ. S3000 Kmf Module [5401 00]
Module variateur universel LED System 3000 Komfort
Gira System 3000


Caractéristiques:
- Pour commuter et varier les lampes à incandescence, les lampes halogènes HT,
  les transformateurs électroniques pour lampes halogènes ou LED, les
  transformateurs inductifs variables pour lampes halogènes ou LED, LED HT ou
  lampes fluorescentes compactes.
- Raccordement possible de postes secondaires.
- Réglage automatique ou manuel du principe de variation approprié à la charge
  (coupure de phase inductive ou capacitive).
- Affichage du mode de fonctionnement réglé à l'aide de LED.
- Enclenchement ménageant la lampe.
- Luminosité d'enclenchement mémorisable de manière durable.
- Allumer avec la luminosité réglée en dernier ou la luminosité à
  l'enclenchement enregistrée.
- Fonction carte d?hôtel activable : La lumière s'allume après une interruption
  de la tension (à partir du niveau d'indice 02).
- Luminosité minimale réglable.
- Protection électronique contre les courts-circuits.
- Protection électronique contre les températures excessives.
- Fonctionnement avec et sans raccordement du conducteur neutre.
- Variateur tactile.
Combinaison avec module rapporté de commande RF 1x/2x pour KNX:
- Actionneur variateur 1x.
- Canal du capteur 1x ou 2x.
- Possibilité de commande locale du module System 3000.
- Possibilité de commande radio d'autres appareils pour KNX en tant que capteur.
- Sélection de la fonction du module :comportement de variation et courbe
  caractéristique de variation réglables, fonction Soft On et fonction Soft Off,
  fonction fondu, fonction d'éclairage de cage d'escalier avec avertissement de
  mise hors service, fonction d?ambiance (16 ambiances), fonction de
  verrouillage, temporisations.Entrée de poste secondaire possible en tant que
  point de commande supplémentaire pour le module System 3000 ou pour la
  commande radio d?autres appareils KNX en tant que capteur.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V CA, 50/60 Hz
En attente: 0,1 à 0,5 W
Puissance de raccordement à 25 °C:
- Lampes LED HT (coupure de phase inductive): Type 3 jusqu?à 100 W
- Lampes LED HT (coupure de phase capacitive): Type 3 jusqu?à 400 W
- Tube fluorescent compact: Type 3 jusqu?à 100 W
- Lampes à incandescence: 20 à 420 W
- Halogène HT: 20 à 420 W
- Transformateurs Tronic: 20 à 420 W
- Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase inductive): Type 20
  jusqu?à 100 W
- Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive): Type 20
  jusqu?à 200 W
- Transformateur bobiné: 20 à 420 VA
- Transfo bobiné avec LED BT: Type 20 jusqu'à 100 VA
Postes secondaires:
- Boutons-poussoirs non éclairés: illimité
- Module poste secondaire à 2?fils: illimité
- Module poste secondaire à 3?fils: max. 10
Longueur de câble:
- Charge: 100 m max.
- Poste secondaire: 100 m max.
Profondeur de montage: 24 mm
Montage: dans un boîtier selon DIN 49073
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- En principe, il est possible de faire fonctionner le variateur sans raccorder
  le conducteur neutre, certaines sources lumineuses LED et CFLi exigent
  cependant la connexion du conducteur neutre afin d'éviter des phénomènes de
  scintillement.
- En ce qui concerne le fonctionnement sans conducteur neutre, la charge
  minimale pour lampes à incandescence, halogènes HT, transfos Tronic et transfo
  bobinés augmente à 50 W.
- Des transformateurs et ballasts électroniques pour source lumineuse LED
  peuvent être utilisés dans les procédés de variation donnés par le fabricant.
- Réduire la charge raccordée en cas de température ambiante supérieure à 25 °C.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5401 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
