prise SCHUKO clap. + SP System 55 blanc [4414 03]
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contre les
contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
System 55
blanc brillant

Caractéristiques:
- Anneau de support mis à la terre.

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage: 32 mm
Propriétés des conducteurs: rigide et flexible
section de raccordement:
- Pour les conducteurs de: 1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications :
- Contrôlé selon T.N.O. avec pression de compression augmentée de l'étrier de
  mise à la terre
- Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d?interrupteurs Standard 55 et
  Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d?étanchéité ; convient également au
  montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44
  (protection contre l?eau).
- Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon CEI
  60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4414 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
