Actionneur analog. 4x KNX rail DIN [1022 00]
Actionneur analogique 4x pour KNX
Chauffage, ventilation, climatisation
Rail DIN

Caractéristiques:
- L'actionneur analogique 4x rail DIN avec couplage de bus intégré convertit les
  télégrammes KNX (1 octet et 2 octets) en signaux de sortie analogiques.
- Ces signaux de sortie analogiques permettent aux actionneurs de la technique
  de chauffage, de climatisation et de ventilation d'adapter leurs grandeurs de
  sortie sur base d'informations de bus et de participer aux processus de
  régulation.
- Sorties de tension avec surveillance des courts-circuits.
- L'état de la sortie est signalé par la LED d'état.
- Les grandeurs de sortie peuvent être forcées.
- Les sorties non nécessaires peuvent être désactivées.
- Les quatre sorties sont paramétrées par le logiciel comme signaux de tension
  ou de courant.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Nombre de sorties: 4
Tension nominale: AC 24 V
Raccordements:
- KNX: Borne de raccordement et de dérivation
- Alimentation en tension: Bornes à vis
- Sorties: Bornes à vis
Signaux de courant à la sortie:
- 0 à 20 mA: Charge ? 500 ?
- 4 à 20 mA: Charge ? 500 ?
Signaux de tension à la sortie:
- 0 à 1 V: Charge ? 1 k?
- 0 à 10 V: Charge ? 1 k?
section de raccordement: 4 mm² max.
Température ambiante: -5°C à +45°C
Dimensions:
- Unités modulaires (UM): 4

Etendue de la livraison:
- Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1022 00 Rail DIN
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
