col.énerg. éclair. + 3x SCHUKO SP 769 mm Colonne d´énergie Gira t.alu [1342
26]
Colonne d?énergie Gira avec élément d?éclairage, hauteur 769 mm
Colonne d'énergie, colonnes d'éclairage
teinte alu

Colonne d'énergie Gira et colonnes d'éclairage pour l'extérieur, avec et sans
éléments d'éclairage. Les colonnes sont en aluminium thermolaqué. Les socles
des colonnes hautes de jusqu'à 1400 mm sont également en aluminium
thermolaqué. Les socles des colonnes de hauteur supérieure à 1400 mm sont en
acier thermolaqué. Tous les composants de couleur anthracite selon standard
GSB. La surface résiste aux intempéries et aux UV et elle est insensible à la
saleté et aux rayures.

Caractéristiques:
- Colonne d?énergie Gira avec élément d?éclairage et trois prises SCHUKO.
- L'élément d'éclairage est composé d'un réflecteur en aluminium et d'une vitre
  en verre acrylique résistant aux chocs.
- Sortie de lumière vers l'arrière à titre d'éclairage d'orientation.
- Les deux prises supérieures sont tournées de 30°.
- Le raccordement se fait via une borne à vis à 5 pôles pour des conducteurs
  rigides et flexibles jusqu?à 4 mm².

Caractéristiques techniques:
Degré de protection (couvercle de l'appareil fermé): IP44
Dimensions:
- Socle: l 229 x H 10 x P 155 mm
- Colonne: l 142 x H 769 x P 75 mm

Indications :
- Pour les colonnes jusqu'à 1400 mm de hauteur, fixation sur socle en pierre ou
  béton avec fixation disponible en option.
- Pour les colonnes à partir de 1400 mm de hauteur, fixation uniquement sur
  pierre ou béton avec 3 chevilles pour charges lourdes.
- Recommandation: Monter un disjoncteur différentiel en amont de l'appareil.
- Fixation à 1 cheville.
- Il est possible d'utiliser des ampoules à culot à vis E27 de la classe
  d'efficacité énergétique A++ à E.

Etendue de la livraison:
- Trois prises SCHUKO sont comprises dans la livraison.
- Le matériel de fixation est compris dans la livraison.
- Les sources lumineusesne peuvent pascomprise dans la livraison.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1342 26 teinte alu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
