tastsens.4.95 Komfort 4-v OneKNX wit [5004 003]
Tastsensor?4.95 Komfort 4-voudig voor Gira One en KNX
Bedienings-
apparaten voor KNX
wit

Kenmerken:
- Tastsensor met geïntegreerde busaankoppelaar en de mogelijkheid een externe
  voeler met vaste bedrading aan te sluiten.
- De tastsensor 4.95 moet worden aangevuld met afzonderlijk te bestellen
  wippensets.
  De bedieningsoppervlakken van de wippensets zijn gemaakt van drie millimeter
  dik zuiver materiaal zoals glas, edelstaal of aluminium.
- Wip- of toetsfunctie voor elk bedienvlak instelbaar.
- Tactiele terugkoppeling bij druk op de knop.
- Functies: schakelen, dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur,
  kleurbesturing, jaloezie, waardegever, scène-neveneenheid, 2-kanaals bediening
  en thermostaatneveneenheid.
- Schakelen: reactie bij het indrukken en/of loslaten, inschakelen,
  uitschakelen, omschakelen.
- Dimmen van lichtsterkte en kleurtemperatuur: tijden voor korte en lange
  bediening, dimmen in verschillende niveaus, telegramherhaling bij lange
  bediening, zenden van een stoptelegram bij einde van de bediening.
- Kleurbesturing: soort kleurbesturing, kleurruimte en kleurwaarden zijn
  instelbaar. Het commando bij het indrukken, de tijd tussen schakelen en
  doorlopen van kleuren/lichtsterkteaansturing, de startwaarde en de stapgrootte
  van de verstelling en de telegramherhaling bij langere bediening zijn
  instelbaar.
- Jaloeziebesturing: vier verschillende bedieningsconcepten met tijden voor
  korte en lange bediening en lamellenverstelling.
- Waardegever: de functies (waardegever 1 byte, 2 byte, 3 byte of en 6 byte) en
  de waarde zijn instelbaar.
- Scèneneveneenheid: met of zonder opslagfunctie, oproepen van interne scène met
  of zonder opslagfunctie.
- Tweekanaalsbediening: voor elke wip of toets kan de bediening door twee
  onafhankelijke kanalen worden ingesteld. Daardoor kunnen met een druk op de
  toets maximaal twee telegrammen naar de bus worden gestuurd. De kanalen kunnen
  onafhankelijk van elkaar op de functies schakelen, waardegever of scène
  oproepen worden ingesteld.
Eigenschappen thermostaatneveneenheid:
- Door de drukcontactfunctie thermostaatneveneenheid kunnen externe
  kamerthermostaten worden aangestuurd.
- Bedrijfsmodusomschakeling, geforceerde bedrijfsmodusomschakeling,
  aanwezigheidsfunctie en verschuiving van de streefwaarde.
- Evaluatie van de thermostaattoestand via de status-led.
Functies van de status-led:
- Elke status-led kan onafhankelijk van het bedieningsvlak worden
  geprogrammeerd.
- De status-leds kunnen rood, groen, blauw, geel, cyaan, oranje, paars of wit
  branden.
- Functies status-led: altijd UIT, altijd AAN, bedieningsindicatie,
  telegrambevestiging, statusindicatie, geïnverteerde statusindicatie,
  aansturing via afzonderlijk led-object, bedrijfstoestand-indicatie, indicatie
  thermostaatstatus, indicatie aanwezigheidsstatus en indicatie geïnverteerde
  aanwezigheidsstatus.
- Daarnaast kan voor elke status-led een overlappende functie worden
  vrijgegeven, waardoor een andere kleur en een ander indicatietype kan worden
  ingesteld.
Algemene functies:
- Led alarmmelding: alle leds van de tastsensor kunnen bij een alarmmelding
  gelijktijdig rood knipperen.
- Led-oriëntatieverlichting: ter oriëntatie kunnen alle leds permanent zijn uit-
  of ingeschakeld, de status van een afzonderlijk communicatieobject weergeven
  (AAN, UIT, knipperen) of bij een willekeurige druk op de toets worden
  ingeschakeld en na verstrijken van een vertragingstijd automatisch weer worden
  uitgeschakeld.
- Led nachtverlaging: regeling van de lichtsterkte van alle status-leds door een
  communicatieobject. Daardoor is bijvoorbeeld het verlagen van de lichtsterkte
  ?s nachts tot een in de ETS geconfigureerde waarde mogelijk.
- Vergrendelingsfunctie voor het vergrendelen van afzonderlijke toetsen of
  wippen.
- Scènefunctie: interne opslag van maximaal acht scènes met acht
  uitgangskanalen.
- Temperatuurmeting:ruimteemperatuurmetingen door interne voelers, interne en
  bekabelde externe voelers of interne en externe voelers.
- Ruimtevochtigheidsmeting:meting van ruimtevochtigheid door interne voelers.
- Demontagebeveiliging
- Wippen individualiseerbaar via de Gira labelservice.
- Wippensets met maximaal 3 mm dik echt materiaal apart verkrijgbaar.
- Vanaf I01 extra toets aan de onderste rand van de tastsensor.
- Functies: schakelen, dimmen en kleurtemperatuur, zonwering, waardegever en
  scèneneveneenheid.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Gira One medium: Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Aansluiting: Aansluit- en aftakklem
Beschermingsklasse: III
Inbouwdiepte: 16 mm
Toetsvlak: 95 x 95 mm
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +45 °C

Aanwijzingen :
- Professionele tekstlabels via de Gira labelservice
  www.marking.gira.com.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5004 003 wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
