montageadapter 4-v Gira E2 z.wit [1314 03]
Montageadapter voor afdekraam Gira E2 voor vlakke inbouw
4-voudig
E2
zuiver wit glanzend

Kenmerken:
- Breukvast.
- Met behulp van de Gira apparaatdoos kan het schakelaarprogramma Gira E2 vlak
  op de wand worden geïnstalleerd.
- Voor de holle-wandmontage, bijvoorbeeld in een flexibel wandsysteem, kan deze
  apparaatdoos direct in de wand worden verzonken.
- Voor inbouwmontage in metselwerk wordt de apparaatdoos geplaatst in een
  inbouwdoos en wordt deze in de wand verzonken.
- Schakelaarprogramma in de kleuren zuiver wit glanzend of mat, antraciet, kleur
  aluminium, zwart mat, grijs mat of roestvast staal.
- Vierkante wip 55 x 55 mm met vlak bedieningsoppervlak.
- Het schakelaarprogramma dient vlak met de wand te worden geïnstalleerd
  (opbouwhoogte 2 mm).
- Materiaal roestvast staal, polycarbonaat.
- Om een uniform ontwerp van het oppervlak te verkrijgen, zijn functies zoals
  deurcommunicatie, deurbesturing, automatische deuren,
  led-oriëntatieverlichting, deurmarkering, verpleegstersoproepsysteem en
  labelsysteem in het schakelaarprogramma geïntegreerd.

Aanwijzingen :
- Niet geschikt voor gebruik met afdekraam Gira E2 1-voudig tot 4-voudig in
  edelstaal (artikelnr.: xxxx 335).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1314 03 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
