wipsch. serie + K/P Opbouw z.wit [3105 11]
Wipschakelaar 10 AX 250 V~
met montageplaat en adapter K/P25
Serieschakelaar
Opbouw
zuiver wit

Kenmerken:
- Kunststof: halogeenvrije, slag- en breukbestendige thermoplast" ook wel
  polycarbonaat genoemd.
- Voor montage rechtstreeks op de wand (Bij degene met NL montageplaat vermelden
  dat deze ook op een inbouwdoos geplaatst kan worden)

Technische gegevens:
Aansluitingdoorsnede:
- voor massieve en soepele geleiders tot: 2,5 mm²
Nominaal vermogen:
- LEDi/ CFLi: 100 W

Levering:
- Alle apparaten worden compleet met montageplaat, kabel- en kanaalinvoer
  gelevert.
- Type kanaal invoer specificeren om verwarring te voorkomen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 3105 11 zuiver wit
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
