schakelact. 8-v 16 A hand KNX DIN-rail [1006 00]
Schakelactor 8-voudig 16 A met handbediening voor KNX
KNX systeem
DIN-rail

DIN-railschakelactoren met geïntegreerde busaankoppeling. Voor het schakelen
van onafhankelijk aan te sturen belastinggroepen. Met handschakelaar voor het
omschakelen van het relais (aan/uit) parallel aan of zonder KNX bedrijf.
Aansluiting meerfasig. Geen aanvullende voeding vereist.

Kenmerken:
- Handbediening van de relais onafhankelijk van de bus of de
  schakelstand-indicatie.
- Gebruik als maak- of verbreekcontact.
- Centrale schakelfunctie.
- Verzamelretourmelding ter vermindering van de busbelasting.
- Actieve of passieve (object uitleesbaar) cyclische retourmeldfunctie.
- Retourmeldingen kunnen bij herstel van de busspanning worden vertraagd.
- Logische koppelingsfunctie voor elke uitgang.
- Vergrendelingsfunctie voor elk kanaal instelbaar. Alternatief
  gedwongen-standfunctie voor elke uitgang.
- Tijdfuncties (in- of uitschakelvertraging, trappenhuisverlichtingsfunctie -
  ook met waarschuwing vooraf).
- Integratie in lichtscènes mogelijk, max. acht interne scènes per kanaal
  parametriseerbaar.
- Geheugenfunctie voor lichtscènes.
- Bedrijfsurenteller als oplopende/aflopende teller met grenswaardefunctie
  (grenswaarde via bus te wijzigen) voor elke uitgang te activeren.
- Ingangbewaking op cyclische actualisering met veiligheidsstand.
- Reactie bij uitval en herstel van de busspanning en na een
  ETS-programmeerprocedure voor elk kanaal instelbaar.
- Onafhankelijk schakelen van de acht uitgangen.

Technische gegevens:
KNX medium: TP256
Aansluitingen:
- KNX: Aansluit- en aftakklem
- Belasting: Schroefklemmen
Relais:
- Aantal: 8
- Contact: elk 1x maakcontact, potentiaalvrij, bistabiel
Schakelvermogen AC 230 V: 16 A / AC1 of 10 A / AC3
Schakelvermogen AC 400 V: 10 A / AC1 of 6 A / AC3
Schakelvermogen:
- DC: 16 A / 24 V
- DC: 16 A / 24 V
Maximale inschakelstroom: 400 A, 150 µs, 200 A, 600 µs
Aansluitvermogen:
- Ohmse belasting: 3600 W
- Capacitieve belasting AC 230 V: 16 A, max. 140 µF
- Gloeilampen: 2500 W
- HV-halogeen: 2500 W
- gewikkelde trafo: 1200 VA
- Tronic-trafo: 1500 W
- TL-lampen, niet-gecompenseerd: 2500 VA
- TL-lampen,duoschakeling: 2300 VA
- TL-lampen, parallel gecompenseerd: 1300 VA
- Kwikdamplampen niet-gecompenseerd: 2000 W
- Kwikdamplampen parallel gecompenseerd: 2000 W
Aansluitingdoorsnede: max. 4 mm²
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 8

Aanwijzingen :
- Montage op DIN-profielrail.
- VDE-goedkeuring conform EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Levering:
- Aansluit- en aftakklem voor KNX bij levering inbegrepen.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1006 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
