voeding DC 12 V 2A DIN-rail Elektronica [5319 00]
Voeding DC 12 V 2 A
Systeemapparaten deurcommunicatie
DIN-rail

Kenmerken:
- Voeding DC 12 V voor de eNet server, eNet draadloze ontvangstmodule en externe
  camera.

Technische gegevens:
Nominale spanning:
- primair: AC 100 tot 240 V, 50/60 Hz
- secundair: DC 12 tot 14 V
Nominale stroom:
- secundair: 2 A
Afleidstroom: max. 250 µA
Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +50 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 2

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5319 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
