RF Multi gegevens I/F KNX Secure [5121 00]
RF Multi gegevensinterface voor KNX
Nieuwe producten


Kenmerken:
- Het apparaat dient als interface voor de draadloze communicatie tussen pc en
  KNX installatie via KNX RF (draadloos).
- De radiostandaarden KNX RF Ready en KNX RF Multi worden ondersteund.
- De verbinding met de computer wordt tot stand gebracht met een
  USB-stekeringang (USB 2.0 type A).
- Met behulp van de USB-stick kan de adressering, programmering en diagnose van
  KNX apparaten door de inbedrijfstellingssoftware worden uitgevoerd (KNX RF
  Ready vanaf ETS5 / KNX RF Multi vanaf ETS6).
- Snelle download van grote applicaties door ondersteuning van Long Frame vanaf
  ETS5.
- Ondersteunt KNX Data Secure, zodat versleutelde telegrammen kunnen worden
  doorgestuurd.
- Geen extra USB-driver nodig.

Technische gegevens:
KNX medium: RF1.R (vanaf ETS 5)RF1.M (vanaf ETS 6)
Inbedrijfstellingsmodus: S-Mode
Voeding: DC 5 V via USB-aansluiting
USB-versie: 2.0 of hoger
USB-aansluiting: Type A
Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +55 °C
Relatieve luchtvochtigheid: Max. 80% (condensvrij)
Radiofrequentie (KNX RF Ready): 868,3?MHz
Radiofrequenties (KNX RF Multi): 868,3 MHz, 868,950 MHz, 869,525 MHz, 869,850
MHz
Zendvermogen: max. 20 mW
Bereik (vrije veld): ca. 100 m

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5121 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
