Caméra externe Communication porte [1220 00]
Caméra externe
Appareils système de communication de porte
blanc

Caractéristiques:
- Caméra externe pour montage mural et au plafond avec objectif variable,
  éclairage intégré par LED IR et équilibrage automatique des blancs.
- La caméra peut être installée à n?importe quel endroit dans l?entrée et être
  intégrée dans le système de communication de porte Gira via la passerelle
  caméra DCS.
- Jeu de puces photosensible pour une image claire dans de mauvaises conditions
  d'éclairage.
- Diodes LED IR réglables pour la surveillance vidéo dans l?obscurité totale.
- Module caméra et boîtier pour une installation simple et rapide.
- Module caméra réglable selon trois axes.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: DC 12 V +10 %
Consommation de courant:
- 12 V CC: max. 500 mA
Raccordements: 1 x vidéo (HD-TVI, BNC), 1 x vidéo (FBAS, BNC), 1 x
alimentation en tension (CC)
Caméra:
- Capteur d'image: 1/2,9? balayage progressif CMOS
- Type: Vario, manuel
- Objectif: de 2,8 à 12 mm
- Résolution: 480 TVL
- Angle de vue horizontal: 28° à 85°
Commutation de fonctionnement jour/nuit: Filtre infrarouge électromécanique
Réglage électronique de l'obturateur: 1/50 à 1/50 000 s
Commande de caméra: Affichage à l?écran (OSD), joystick sur câble
Luminosité minimale nécessaire:
- Jour: 0,05 lx
- Mode IR: 0 lx
LED IR: 24 LED
Portée IR: 20 m
Température ambiante: -20°C à +60°C
Indice de protection: IP66
Humidité de l'air: max. 90%
Poids: env. 660 g
Dimensions:
- Caméra externe: Ø 126 H 100,3 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1220 00 blanc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
