radio IP enc. System 55 blanc [2320 03]
Radio IP encastrée
System 55
blanc brillant

Caractéristiques:
- Radio Internet pour montage encastré.
- La radio permet d?écouter des stations de radio Internet via WLAN.
- La radio peut également être utilisée pour la commande manuelle des
  haut-parleurs Sonos.
- Il est également possible de charger des fichiers musicaux via Bluetooth®
  depuis un terminal mobile.
- La commande de la radio se fait à l'aide des touches de commande capacitives
  du module de commande. Pour la commande, un simple effleurement des symboles
  est suffisant.
- L?intégration dans le WLAN peut être effectuée simplement via la fonction WPS.
- Par ailleurs, la mise en service peut être effectuée confortablement à l'aide
  d'un terminal mobile avec l?application Gira System 3000. Tous les autres
  réglages de la radio peuvent aussi être effectués avec l?application. Il est
  possible d?enregistrer jusqu?à 20 stations favorites, les trois premières
  pouvant être sélectionnées directement avec les touches de favoris de la
  radio.
- D?autres fonctions via l?application sont la sélection des modes de
  fonctionnement « Radio Internet » ou « Commande Sonos », la disposition
  individuelle du contenu de l?écran, le réglage de la sonorité, les prévisions
  météorologiques et la fonction réveil.
- Via l'entrée de poste secondaire 230 V, on peut allumer la radio en même temps
  que l?éclairage d?ambiance, p.ex. avec un interrupteur ou un détecteur de
  mouvement.
- La radio est abritée de manière compacte dans un module à encastrer et peut
  ainsi être installé dans un boîtier pour appareil unique.
- Le haut-parleur peut être installé avec la radio dans une combinaison ou
  également séparément dans un boîtier pour appareil. Deux haut-parleurs peuvent
  être raccordés au module radio. La radio peut fonctionner en mode mono ou
  stéréo.
- En mode veille, la radio s?éteint de nouveau automatiquement 30 minutes après
  la mise en marche. La radio peut également être utilisée en tant que réveil.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V AC, 50 Hz
Impédance de haut-parleurs: 4 ? à 16 ?
Bornes de raccordement:
- Réseau: 1,5 mm² à 2,5 mm²
- Haut-parleur: 0,5 mm² à 1,5 mm²
Profondeur de montage: 32 mm
Puissance audio: 1,5 W (8 ?)3 W (4 ?)
Fréquence radio: de 2,402 à 2,480 GHz
Puissance d?émission: max. 2,5 mW
Portée de transmission: type 10 m
Température ambiante: -5°C à +45°C

Indications :
- En cas de combinaison avec d'autres appareils électroniques sous une cache
  commune, il peut se produire des interférences.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2320 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
