Dét.mouv. Cube 120 Détect. mouv. anthracite [2442 10]
Détecteur de mouvement Cube 120
Commande d'éclairage
anthracite

Caractéristiques:
- Commutation automatique de l?éclairage en fonction des mouvements thermiques
  et de la luminosité ambiante.
- Sensibilité du capteur compensée automatiquement par la température.
- La lumière continue (max. 2 h) peut être activée à l'aide d'un
  interrupteur/interrupteur-poussoir optionnel.
- Mode test pour l'évaluation de la zone de détection.
- Réglage individuel de la zone de détection à l'aide de la plaque de
  recouvrement fournie, qui peut être découpée sur mesure.
- Délai d'extinction réglable : 5 s à 15 min ou opération de courte durée 1 s.
- Sauvegardez la valeur crépusculaire actuelle grâce à la fonction
  d'apprentissage.
- Protection contre l'éblouissement, évaluation du capteur indépendante de la
  luminosité pendant 60 s en cas d'éblouissement par une lumière étrangère.
- Fonctionnement de courte durée, la sortie est activée pendant environ 1 s.
- Télécommande en option.

Caractéristiques techniques:
Tension nominale: 230 V~ CA, 50/60 Hz
Puissance de raccordement:
- Lampes LED HT: type 200 W
- Lampes à incandescence: 2000 W
- tubes fluorescents non compensés: 1000 VA (cos ? = 0,5)
- tubes fluorescents compensés en parallèle: 500 W / 45,6 µF
- Lampes fluorescentes, à compensation de rang: 900 W
Charge capacitive: 176 µF
Valeur de luminosité:
- Valeur de luminosité: 2 à 1000 lx
Dispositif de réglage:
- Délai de temporisation: 5 s à 15 min
section de raccordement:
- fil rigide: 2,5 mm² max.
- fil souple sans embout: 2,5 mm² max.
- fil souple avec embout: 1,5 mm² max.
Degré de protection: IP54
Température ambiante: -25°C à +55°C
Angle de détection: 120°
Hauteur de montage de 2,50 m:
- Zone de détection vers l'avant, max.: env. 16 m
- Portée de chaque côté, max.: env. 11 m
Dimensions en mm:
- sans objectif: B 87 x H 87 x T 85

Indications :
- Convient pour le montage au plafond et au mur à l?intérieur et à l?extérieur.
- En option : Commande à distance par télécommande IR PIR 3.
- Pour les "lampes économiques", tenir compte des pointes élevées de courant
  d'enclenchement. Vérifier l'aptitude des lampes avant leur utilisation!

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2442 10 anthracite
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
