2-v WCD/RA SP + afd.r. Gira F100 z.wit [0783 112]
Dubbele wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~
met verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus), compleet met afdekraam
voor inbouwapparaatdoos 1-voudig
Gira F100
zuiver wit glanzend

Technische gegevens:
Inbouwdiepte: 25 mm
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²
Omgevingstemperatuur:
- verhoogde aanraakbeveiliging: 0 °C tot 45 °C

Aanwijzingen :
- Passend in alle gangbare apparaatdozen.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform IEC 60884-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 0783 112 zuiver wit glanzend
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
