WCD/RA ledlicht + SP System 55 grijs m [4170 015]
Wandcontactdoos met randaarde 16 A 250 V~ met led-oriëntatielicht en verhoogde
aanraakbeveiliging (Safety Plus)
System 55
System 55
grijs mat

Kenmerken:
- Wandcontactdoos met randaarde met verzonken lichtbalk.
- De witte leds laten een lichtbundel omlaag schijnen. Zo wordt gezorgd voor een
  indirecte oriëntatieverlichting die ook in slaapkamers niet hinderlijk is.
- De geïntegreerde schemeringssensor schakelt automatisch de led-lamp pas in
  wanneer het donker begint te worden en bij voldoende licht weer uit.
- De led-lamp is volledig in de afdekking geïntegreerd en hoeft niet apart te
  worden aangesloten.
- Geaarde draagring.

Technische gegevens:
Opgenomen vermogen:
- Bedrijf: 0,25 W/0,35 VA/1,5 mA
- Stand-by: 0,175 W/0,25 VA/1,0 mA
Lichtsterkte: 0,2 cd
Inbouwdiepte: 32 mm
Omgevingstemperatuur: 0 °C tot +40 °C
Draadmateriaal: massief en soepel
Aansluitingdoorsnede:
- voor geleiders van: 1,5 mm² tot 2,5 mm²

Aanwijzingen :
- Met verhoogde contactdruk van de aardbeugel, getest door TNO.
- Verhoogde aanraakbeveiliging (Safety Plus) conform DIN VDE 0620-1.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 4170 015 grijs mat
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
