Émet. uni. radio 2x Mini Gira eNet [5453 00]
Émetteur universel radio eNet 2x Mini
eNet


Caractéristiques:
- Les émetteurs radio eNet transmettent des ordres de commutation, de variation
  et de déplacement des stores aux récepteurs radio eNet correspondants.
- L?émetteur universel radio eNet permet de transmettre des ordres de
  commutation, de variation et de commande de store à des récepteurs radio eNet
  appropriés.
- Montage dans boîtier pour appareil, boîtier apparent ou adaptateur de montage.
- Détection de niveaux et changements de tension à l'entrée.
- Raccordement d'une LED d'état externe.
- Affichage de l'état de transmission.
- Modes de fonctionnement : Commutation/variation/store 1x, fonction automatique
  1x, commutation/variation/mode bouton-poussoir 2x, fonction automatique 2x.
Réglable avec le serveur eNet ::
- Transmission radio entièrement cryptée (AES-CCM) dès la version logicielle 2.0
  du serveur eNet.
- 2x store.
- Verrouillages de commande.
- Connexions mises en place ; libérées ou verrouillées.
- État pour guidage forcé.
- Ambiances tout ON ou tout OFF, ambiances de valeur seuil et ambiances
  individuelles configurables.
- Configuration de la touche d'ambiance via l?application eNet SMART HOME
  (règles du si-alors) pour le déclenchement des actions, des ambiances et des
  minuteries.
- Fonction répétiteur.
- Mise à jour du logiciel d'appareil.
- Localisation de l'appareil.

Caractéristiques techniques:
Température ambiante: -5°C à +45°C
Fréquence radio: de 868,0 à 868,6 MHz
Portée (champ libre): env. 100 m
Tension nominale: 110 V à 230 V CA, 50/60 Hz
En attente: 0,5 W
Entrées:
- Longueur de câble: 100 m max.
- Courant d?entrée: 2 mA
- Durée du signal: min. 200 ms
Sortie LED d'état:
- Tension nominale: AC 110 V à 230 V
- Courant de sortie: 40 mA
Dimensions: Ø 53,0 H 23,0 mm

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5453 00 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
