MJ RJ45 cat.6A 10 GB Module blanc [5696 03]
Module jack RJ45 modulaire cat.6A 10 Gbit-Ethernet
Technique de connexion autodénudante
Technique de communication
blanc brillant

Caractéristiques techniques:
Profondeur de montage:
- Coupleur: au moins 24 mm
- Technique de connexion autodénudante: 35 mm

Indications :
- Uniquement pour fixation par vis.
- Attention ! Tenir compte de l'encombrement pour la fiche et des rayons de
  courbure.
- Lors de l'utilisation de ces dispositifs de connexion, il existe une
  limitation de puissance de 15 watts pour les appareils connectés.
- Recommandation d'installation:
  Boîtiers électroniques Kaiser
  montage encastré: référence Kaiser: 1068-02
  Montage en paroi creuse: référence Kaiser: 9062-94
  Installation dans le béton: référence Kaiser: 1268-40
- A noter en cas d'utilisation avec des accouplements : Ne convient pas pour une
  installation en gaine et en boîtier standard. Raccordement recommandé avec
  fiches angulaires.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5696 03 blanc brillant
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
