voeding DC 24 V 700 mA DIN-rail Elektronica [2570 00]
Voeding DC 24 V 700 mA
Systeemapparaten deurcommunicatie
DIN-rail

Technische gegevens:
Nominale spanning:
- primair: AC 230 V, 50 Hz
Nominale spanning secundair:
- secundair: DC 24 V SELV
Nominale stroom secundair: 0,7 A
Zekering: elektronisch, met automatische resetfunctie
Omgevingstemperatuur: -5 °C tot +40 °C
Afmetingen:
- Modulebreedten (TE): 6

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2570 00 DIN-rail
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
