profil 2x vert. + hori. Profil 55 aluminium [1362 26]
Profil 55 pour montage vertical et horizontal
2x
E2
aluminium

Caractéristiques:
- Avec entrée de câble et de goulotte arrière et latérale.
- L?entrée de câble est possible aussi bien encastrée qu?apparente.
- Montage simplifié par clipsage des modules.

Caractéristiques techniques:
Dimensions en mm:
- 1x: B 87 x H 86 x T 53
- 2x: B 158 x H 86 x T 53
- 3x: B 230 x H 86 x T 53
- 5x: B 372 x H 86 x T 53
- quintuple 600 mm: B 587 x H 86 x T 53
- 8x: B 587 x H 86 x T 53

Indications :
- Pour la combinaison du programme du System 55 mural avec ces boîtiers, les
  interrupteurs à bascule, boutons-poussoirs et prises SCHUKO avec clapet sont
  de manière générale protégés contre les gouttes d'eau (IP21).
- Les interrupteurs à clé et les interrupteurs rotatifs à 3 positions ne peuvent
  pas être installés dans ces boîtiers.

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 1362 26 aluminium
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
