act.commut. 1x 16 A enc. entrée bin. 3x OneKNX [5061 00]
Actionneur de commutation 1x 16 A avec entrée binaire 3x pour Gira One et KNX
Système KNX
Encastré

Caractéristiques:
Entrées:
- Les entrées 1 et 2 agissent en fonction du paramétrage ETS dans l?application
  pour les interrupteurs, boutons-poussoirs ou contacts, soit de manière interne
  sur la sortie de relais soit de manière séparée sur KNX. L?entrée 3 agit
  toujours sur KNX.
- Fonctions pour les entrées avec effet sur KNX (commutation, variation,
  commande des stores, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiance,
  commande à 2 canaux, poste secondaire de régulateur, aucune fonction).
- Commutation : Possibilité de définir l?instruction à la fermeture et
  l?ouverture du contact (pas de réaction, MARCHE, ARRÊT, COMMUTER).
- Varier : Variation de la luminosité et / ou de la température de couleur.
  Possibilité de configurer l?instruction à la fermeture du contact, la durée
  entre commutation et variation, la variation à plusieurs niveaux, la
  répétition de télégramme en cas de signal long à l?entrée et l?envoi d'un
  télégramme d'arrêt à la fin du processus de variation.
- Store : Possibilité de paramétrer l?instruction à la fermeture du contact et
  le concept de commande. Possibilité d'adapter les durées pour le signal court
  et long à l?entrée et le réglage des lamelles.
- Transmetteur de valeur : Fonctionnement possible en tant que transmetteur de
  valeur de 1, 2, 3 ou 6 octets, avec transmetteur de température de couleur et
  de valeur de couleur. Valeurs personnalisables Il est possible, en option,
  d'avoir un changement de valeur avec le signal long à l?entrée (pas avec le
  transmetteur de valeur 6 octets).
- Poste secondaire d'ambiance : Fonctionnement (avec et sans fonction mémoire)
  et numéro d'ambiance réglables.
- Commande à deux canaux : Lors de la fermeture du contact à l?entrée, il est
  possible d?envoyer jusqu?à deux télégrammes au KNX. Concept de commande
  réglable (uniquement canal 1 ou canal 2 / deux canaux). Le fonctionnement des
  canaux (1 bit, 1 octet, 2 octets, 3 octets, 6 octets) est configurable
  séparément les uns des autres.
- Poste secondaire de régulateur : Mode de fonctionnement (commutation du mode
  de fonctionnement, commutation du mode de fonctionnement forcé, fonction de
  présence et décalage de la valeur de consigne) configurable.
- Verrouillage possible de toutes les entrées ou de certaines d?entre elles via
  un objet 1 bit. Possibilité de régler la polarité de l'objet de verrouillage,
  le comportement au début et à la fin du verrouillage et le comportement
  pendant un verrouillage actif.
Fonctions logiques:
- L'unité dispose de 8 fonctions logiques internes.
- Portes logiques (ET, OU, ET exclusif, OU exclusif, chacun avec jusqu'à 4
  entrées).
- Convertisseur de 1 bit à 1 octet avec filtre d'entrée, objet de verrouillage
  et spécification des valeurs de sortie.
- Élément bloquant avec fonctions de filtre et de temps et objet bloquant.
- Comparateur de valeurs avec 9 formats de données d'entrée différents et de
  nombreuses opérations de comparaison.
- Commutateur de valeur limite avec hystérésis avec valeur limite supérieure et
  inférieure avec 9 formats de données d'entrée différents. Spécification des
  valeurs de sortie sur 1 bit comprise.
- Les fonctions logiques ont leurs propres objets de communication KNX et
  peuvent traiter des télégrammes provenant de l'actionneur ou d'autres
  dispositifs de bus.
- Commutation de consommateurs électriques via un contact de relais.
- L'appareil dispose de trois entrées avec un potentiel de référence commun.
- Lecture des états de commutation des interrupteurs ou des boutons-poussoirs
  d'installation et des autres contacts libres de potentiel sur les entrées 1 à
  3.
- Évaluation du signal des capteurs de rosée et de fuite (voir accessoires) aux
  entrées 1 à 3.
- Détection des valeurs de température via un capteur externe (voir accessoires)
  sur l?entrée 3.
- Jusqu'à 8 fonctions logiques indépendantes pour la mise en ?uvre d'opérations
  logiques simples ou complexes.
- Les messages d?état ou de confirmation envoyés activement peuvent être
  temporisés après un rétablissement de la tension de bus ou après une
  programmation ETS.
- Relais bistable.
Fonctions de commutation:
- Fonctionnement de contact normalement ouvert ou contact normalement fermé.
- Fonction de commutation centrale avec jusqu?à 6 objets de commutation (ON,
  OFF, ON permanent, OFF permanent).
- Confirmation de commutation : Fonctions de confirmation actives ou passives.
- Réaction réglable en cas de panne de la tension de bus, de rétablissement de
  celle-ci et après une programmation ETS.
- Fonction d'interconnexion logique.
- Fonction de verrouillage ou fonction de position forcée paramétrable.
- Fonction de blocage étendue avec option d'acquittement.
- Fonctions temporisées (temporisation à l'allumage, à l'extinction, fonction
  d'éclairage de cage d'escalier - également avec fonction d'avertissement).
- Intégration possible dans des ambiances d'éclairage : Possibilité de
  paramétrer jusqu?à 64 ambiances internes.
- Fonction de mémoire d?ambiance : Confirmation visuelle supplémentaire.
- Appel d?ambiances étendu (basculement entre les ambiances).
- Compteur d'heures de fonctionnement activable.
- Surveillance d'entrée pour la mise à jour cyclique de l'objet de commutation
  avec position de sécurité.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Raccordements:
- KNX: Bornes de connexion sur le câble de commande
- Entrées: Bornes de connexion sur le câble de commande
- Charge: Bornes à vis
section de raccordement: max. 4 mm²
Entrées:
- Nombre: 3
Type d?entrée: libre de potentiel
Tension d?interrogation:
- Entrées de poste secondaire: env. 5 V
Longueur totale:
- Ligne de poste secondaire: max. 10 m
Température ambiante: -5°C à +45°C
Tension nominale:
- KNX: SELV 21 V à 32 V CC
Puissance de commutation: 250 V CA, 16 AX
Courant d'enclenchement maximal: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Puissance de raccordement:
- Charge résistive: 2500 W
- Charge capacitive: 16 A, max. 140 µF
- Moteurs (store ou ventilateur): 1380 W
- Lampes à incandescence: 2300 W
- Halogène HT: 2300 W
- Lampes LED HT: type 400 W
- Transformateur bobiné: 1200 VA
- Transfo Tronic: 1500 W
- tubes fluorescents non compensés: 1000 VA
- Tubes fluorescents,câblage duo: 2300 VA
- tubes fluorescents compensés en parallèle: 1160 VA
Dimensions en mm:
- L x H x P:  48 x  50 x  28

Indications :
- Compatible avec KNX Data Secure.
- Téléchargement rapide des applications (support Long Frame).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 5061 00 Encastré
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
