m.ra.dét.mvt 2,20 m Std KNX System 70 blanc s(laq.) [2041 72]
Module rapporté détecteur de mouvement 2,20 m Standard pour KNX
System 70
Nouveau
blanc satiné (laqué)

Caractéristiques:
- Montage sur coupleur de bus 3.
- Configurable pour la détection de mouvement (application détecteur) ou pour la
  surveillance spatiale (application capteur).
- Évaluation de la luminosité dans le cas de la détection de mouvement actif
  pour le fonctionnement détecteur. Extinction de l'éclairage dans le cas de
  dépassement du seuil de luminosité.
- Nombre configurable d'impulsions de mouvement dans un temps de surveillance
  donné pour le fonctionnement capteur.
- La détection de mouvement s'effectue de manière numérique via 2 secteurs PIR.
- Sensibilité de la détection de mouvement séparée pour les secteurs PIR
  paramétrables par niveaux.
- Capteur de luminosité intégré pour la détermination de la luminosité ambiante.
- Adaptation de la sensibilité au moyen d'un régulateur sur l'appareil.
- Affichage de la détection de mouvement (permanent ou uniquement lors du test
  de détection).
- Un bloc de fonctions configurable.
- Bloc de fonction pour l'utilisation « détecteur », « détecteur avec luminosité
  de mise hors service » ou « capteur » configurable.
- Le bloc de fonction dispose de deux objets de communication de sortie via
  lesquels les instructions de commutation et de commande sont envoyées sur le
  KNX.
- Fonctions configurables : commutation, fonction de cage d'escalier,
  transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d'ambiance, transmetteur
  de valeur de température, transmetteur de valeur de luminosité, commutation de
  mode de fonctionnement, commutation avec position forcée.
- Commutation du mode de fonctionnement (OFF / AUTO / ON) en cours de
  fonctionnement au moyen d'une commande sur place ou via un objet de
  communication au moyen d?une commande sur place sur d'autres détecteurs de
  mouvement pour KNX via Tastsensor pour KNX ou la visualisation.
- Au cours du fonctionnement indépendant de la luminosité, le bloc de fonction
  peut déterminer l'intervalle de temps après le dernier mouvement et émettre
  sur le KNX via un objet de communication. Cette fonction permet par exemple
  d'offrir une surveillance simple des mouvements de personnes dans les
  habitations avec accompagnement ou dans une résidence pour personnes âgées.
- Mode de fonctionnement du détecteur de mouvement ajustable pour l'utilisation
  « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise hors service ».
- Pour les applications « détecteur » ou « détecteur avec luminosité de mise
  hors service » comme appareil individuel,comme position principale ou
  secondaire, l'appareil est réglable.
- Fonction de test de détection pour aider à l'élaboration et au réglage de la
  zone de détection PIR.

Caractéristiques techniques:
KNX moyen: TP256
Hauteur de montage max. 2,20 m:
- Zone de détection avant: 15 m max.
- Portée de chaque côté: 10 m max.
Hauteur de montage max. 1,10 m:
- Zone de détection avant: 10 m max.
- Portée de chaque côté: 9 m max.
Angle de détection: 180°
Capteur de luminosité:
- Plage de mesure: env. 1 à 1 000 lx
Indice de protection:
- System 55, Gira F100: IP20
- TX_44: IP44
Température ambiante: -25°C à +55°C

Indications :
- Le détecteur de mouvement ne convient pas pour les messages d'alarme dans les
  systèmes d'alarme conformes VdS.
- Convient également pour une hauteur de montage de 1,10 m (zone de détection
  réduite).

Fabrikat: Gira
Bestell-Nr. 2041 72 blanc satiné (laqué)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
